[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 FILTER

カテゴリー：IPv6 / IPv6フィルター

`SHOW IPV6 FILTER[=filter-id]`

filter-id: フィルター番号（0〜299）

IPv6フィルターの情報を表示する。

パラメーター

FILTER: IPv6フィルター番号

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 filter

    IPv6 Filters
    ------------------------------------------------------------------------------
    No.  Ent.  SourceAddress                                               /splen
               Source Port
               Dest.Address                                                /dplen
               Dest. Port
               Size                                                     Prot(C/T)
               Options                                                    Session
               Logging
               Matches                                                Act/Pol/Pri
    ------------------------------------------------------------------------------
     0    1    3ffe:0b80:003c:0010::                                          /64
               Any
               ::                                                             /128
               Any
               Any                                                            TCP
               no                                                           Establ

               Header
               47                                                           Include

     0    2    ::                                                             /128
               Any
               ::                                                             /128
               Any
               Any                                                            TCP
               no                                                              Any

               None
               4                                                           Exclude

     0    3    ::                                                             /128
               Any
               ::                                                             /128
               Any
               Any                                                             Any
               no                                                              Any

               None
               16                                                           Include

               Passes: 63                    Fails:  159
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
SourceAddress | 始点IPv6アドレス
/splen | 始点プレフィックス長
Source Port | 始点TCP/UDPポート番号
Dest.Address | 終点IPv6アドレス
/dplen | 終点プレフィックス長
Dest. Port | 終点TCP/UDPポート番号
Size | データグラムサイズ
Prot(C/T) | IPv6プロトコル。ICMPの場合はメッセージタイプとコードも表示される
Options | オプションヘッダーがあるかどうか
Session | TCPセッションの状態
Logging | ログオプション
Matches | このエントリーにマッチしたパケットの数
Act/Pol/Pri | アクションまたはプライオリティー

関連コマンド

ADD IPV6 FILTER
DELETE IPV6 FILTER
SET IPV6 FILTER

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option
RFC2894, Router Renumbering for IPv6

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H