[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE INTERFACE LINKTRAP

カテゴリー：インターフェース / 一般コマンド

`ENABLE INTERFACE={ifindex|interface|DYNAMIC} LINKTRAP`

ifindex: インターフェースインデックス（MIBのifIndex）
interface: インターフェース名

指定したインターフェースでリンクアップ/リンクダウントラップを生成するようにする。デフォルトは無効（トラップを生成しない）。

パラメーター

INTERFACE: インターフェースのifIndexまたはインターフェース名を指定する。DYNAMICを指定した場合は、ダイナミックインターフェース（PPPインターフェースなど）の生成時にLinkUpトラップが生成され、削除時にLinkDownトラップが生成されるようになる。ifIndexおよびインターフェース名は、SHOW INTERFACEコマンドで確認できる。

例

``■ eth0インターフェースでリンクアップ/リンクダウントラップの生成を有効にする。
`ENABLE INTERFACE=eth0 LINKTRAP
` ■ スイッチポート1でリンクアップ/リンクダウントラップの生成を有効にする（スイッチポートは「portX」（Xはポート番号）の形式で指定する）。
`ENABLE INTERFACE=port1 LINKTRAP`

関連コマンド

DISABLE INTERFACE LINKTRAP
SET INTERFACE TRAPLIMIT
SHOW INTERFACE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H