[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IPV6 MLD INTERFACE

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / MLD

`SET IPV6 MLD INTERFACE=interface [PROXY={OFF|UPSTREAM|DOWNSTREAM}] [FORCEFORWARD={YES|NO}]`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

指定したインターフェースにおけるMLD（マルチキャスト受信者探索）の設定を変更する。

パラメーター

INTERFACE: IPv6インターフェース名。MLDが有効になっているインターフェースを指定する必要がある。（SHOW INTERFACEコマンドまたはSHOW IPV6 MLDコマンドで確認できる。）

PROXY: MLDプロキシー（ホストからのMLDパケットを上位のルーターに転送する）の有効/無効、およびストリームの向きを設定する。OFF、UPSTREAM、DOWNSTREAMのいずれか。デフォルトはOFF

FORCEFORWARD: MLDインターフェースにおいて、MLD Querierに選出されたかどうかにかかわらず、トラフィックを転送するかどうか。デフォルトはNO

例

``■ vlan1インターフェースのMLDプロキシー設定を行う
`SET IPV6 MLD INTERFACE=vlan1 PROXY=downstream`

備考・注意事項

通常これらのパラメーターを変更する必要はない。

関連コマンド

DISABLE IPV6 MLD INTERFACE
ENABLE IPV6 MLD
ENABLE IPV6 MLD INTERFACE
SHOW IPV6 MLD
SHOW IPV6 MLD CONFIG
SHOW IPV6 MLD COUNTERS
SHOW IPV6 MLD DEBUG

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H