[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DHCP6 CLIENT

カテゴリー：DHCPv6サーバー / 一般コマンド

`SHOW DHCP6 CLIENT [RANGE=range]`

range: DHCPv6レンジ名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）

DHCPv6サーバー機能のクライアント情報を表示する。

パラメーター

RANGE: DHCPv6レンジ名

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcp6 client

    DHCP Client Entries
    ------------------------------------------------------------------------------
    Interface .......... eth0
    ClientID ........... 0x4000c00000001
    Client Scr Address . fe80::0200:cdff:fe02:d9cl
      IAID ............. 00000001
         IPv6 Address .. 3ffe:1::fe00:1:2:1/128
         Type .......... Normal
         Expiry ........ 19 -Jun-2002 12:30:51
      -------------------------------------------------------------------------
      IPv6 Address ..... 3ffe:1:1::/64
      Type .......... delegated
      Expiry ........ 19 -Jun-2002 12:30:51
      -------------------------------------------------------------------------
    Interface .......... eth0
    ClientID ........... 0x4000c0000000A
    Client Src Address . fe80::0200:cdff:fe01:f9cl
      IAID ............. 0000000A
      IPv6 Address .. 4ffe:2::fe00:bbbb:0:1/128
      Type .......... Temporary
      Expiry ........ 19 -Jun-2002 12:30:51
      -------------------------------------------------------------------------
    Interface .......... eth1
    ClientID ........... 41111c0000000A
    Client Src Address . fe80::0200:cdff:fe01:aacl
      IAID .............  -
         IPv6 Address .. 4ffe:2::fe00:bbbb:0:3/128
         Type .......... static
         Expiry ........ never
      -------------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | サーバーのDHCPv6インターフェース
Client ID | クライアントの識別子（DUID）
Client Src Address | クライアントのリンクローカル（アドレス不定時）アドレス
IAID | クライアントインターフェースのIAID（Identity Association ID）
IPv6 Address | クライアントに割り当てられているIPv6アドレスまたはプレフィックス
Type | IPv6アドレスの割り当て手法。normal（通常）、temporary（一時）、static（固定）、delegated（Prefix Delegation）のいずれか
Expiry | 動的に割り当てられたアドレスのリース終了日時

関連コマンド

SHOW DHCP6
SHOW DHCP6 POLICY
SHOW DHCP6 RANGE
SHOW DHCP6 SERVER

参考

RFC3315, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H