## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  83 VRRP（WAN）
##  ルーターBのコンフィグ

ADD ISDN CALL=BD NUMBER=0612342222 INTREQ=bri0 PRECEDENCE=OUT SEARCHCLI=ON
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-BD LQR=OFF IDLE=120
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.1.2
ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
ENABLE VRRP
CREATE VRRP=1 OVER=vlan1 IP=192.168.1.1
ADD VRRP=1 MONITOREDINTERFACE=ppp0 NEWPRIORITY=100
ENABLE TRIGGER
CREATE TRIGGER=1 INT=ppp0 EVENT=UP CP=LCP SCRIPT=pppup.scp
CREATE TRIGGER=2 MODULE=VRRP EVENT=UPMASTER VRID=1 SCRIPT=v1master.scp
CREATE TRIGGER=3 MODULE=VRRP EVENT=DOWNMASTER VRID=1 SCRIPT=v1backup.scp
