[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ETH STATE

カテゴリー：インターフェース / Ethernetインターフェース

`SHOW ETH[=eth-interface] STATE`

eth-interface: Ethernetインターフェース番号

Ethernetインターフェースのリンクステータス、通信速度、デュプレックスモードを表示する。

パラメーター

ETH: Ethernetインターフェース番号

入力・出力・画面例

    Manager > show eth state

    State for ETH instance 0:

      Status ............................ ENABLED
      Link .............................. down, by link loss
        Configured speed/duplex ......... Auto-negotiate
        Actual speed/duplex ............. unknown, unknown
        Auto-negotiation ................ in progress
        Max Queue Length ................ 3500 bytes

        Link partner capabilities
            Auto-negotiation ............ unknown
            1000BASE-TX full duplex ..... unknown
            1000BASE-TX ................. unknown
            100BASE-TX full duplex ...... unknown
            100BASE-TX .................. unknown
            10BASE-T full duplex ........ unknown
            10BASE-T .................... unknown

      PHY Port Information:
        00=1100 01=7849 02=0022 03=5521 04=01e1 05=0001 06=0004 07=2001 08=2001
        10=1800 11=1500 12=0022 13=0000 14=c088 15=0000 16=01ff 17=8000
        18=0000 19=00ff 1a=0000 1b=0000 1c=0044 1d=1000 1e=1a60 1f=0100

    State for ETH instance 1:

      Status ............................ ENABLED
      Link .............................. up
        Configured speed/duplex ......... Auto-negotiate
        Actual speed/duplex ............. 100 Mbps, full duplex
        Auto-negotiation ................ complete
        Max Queue Length ................ 3500 bytes

        Link partner capabilities
            Auto-negotiation ............ yes
            1000BASE-TX full duplex ..... no
            1000BASE-TX ................. no
            100BASE-TX full duplex ...... yes
            100BASE-TX .................. yes
            10BASE-T full duplex ........ yes
            10BASE-T .................... yes

      PHY Port Information:
        00=1100 01=786d 02=0022 03=5521 04=01e1 05=c5e1 06=000d 07=2801 08=2801
        10=1800 11=1500 12=0e99 13=0000 14=8110 15=0002 16=0fff 17=8001
        18=0000 19=00ff 1a=0000 1b=0000 1c=0044 1d=1000 1e=1a60 1f=0100

表 1
Status | ポートステータス(ENABLEDかDISABLED)
Link | リンクステータス（up、down, by link loss、down, by command)
Configured speed/duplex | ポートの設定状態(Auto-negotiate、10 Mbps, half duplex、10 Mbps, full duplex、100 Mbps, half duplex、100 Mbps, full duplex)
Actual speed/duplex | ポートのリンク状態(unknown, unknown、10 Mbps, half duplex、10 Mbps, full duplex、100 Mbps, half duplex、100 Mbps, full duplex)
Auto-negotiation | オートネゴシエーションの状態(in progress、complete、disabled)
Link partner capabilities | 対向機器がサポートしている通信方式
Auto-negotiation | 対向機器がオートネゴシエーションをサポート
1000BASE-TX full duplex | 未サポート
1000BASE-T | 未サポート
100BASE-TX full duplex | 対向機器が100BASE-TX Full-duplexをサポート
100BASE-TX | 対向機器が100BASE-TX Half-duplexをサポート
10BASE-T full duplex | 対向機器が10BASE-T Full-duplexをサポート
10BASE-T | 対向機器が10BASE-T Half-duplexをサポート

関連コマンド

SET ETH

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H