## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  199 広域Ethernetの回線冗長化サービスとVRRPを使用した冗長構成
##  ルーターBのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INT=ETH0 IP=10.0.0.20 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=VLAN1 IP=192.168.1.20 MASK=255.255.255.0
DISABLE ETH=0 LINK=DISABLE
ENABLE VRRP
CREATE VRRP=1 OVER=VLAN1 IP=192.168.1.254
ADD OSPF AREA=0.0.0.0
ADD OSPF RANGE=192.168.1.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF RANGE=10.0.0.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF INT=VLAN1 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF INT=ETH0 AREA=0.0.0.0
SET OSPF INT=VLAN1 PASSIVE=ON
ENABLE OSPF
ENABLE TRIGGER
CREATE TRIGGER=1 MODULE=VRRP EVENT=DOWNMASTER VRID=1 SCRIPT=downmaster.scp
CREATE TRIGGER=2 MODULE=VRRP EVENT=UPMASTER VRID=1 SCRIPT=upmaster.scp
