[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE RSVP

カテゴリー：RSVP / 一般コマンド

`ENABLE RSVP`

RSVPモジュールを有効にする。デフォルトは無効。
実際に帯域予約を行うためには、個々のインターフェースでもRSVPを有効にする必要があることに注意（ENABLE RSVP INTERFACEコマンド）。

関連コマンド

DISABLE RSVP
ENABLE RSVP INTERFACE
SHOW RSVP

参考

RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP)RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H