＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #52

# Ethernetによる端末型インターネット接続（アドレス固定）

ケーブルモデムやxDSLモデムを介して、Ethernetでインターネットサービスプロバイダー（ISP）に接続します（PPPoEは使用しません）。CATV系プロバイダーなどによく見られる接続形態です。この例では、グローバルIPアドレスを1個固定で割り当てられる端末型接続の基本設定を示します。ダイナミックENATで1個のアドレスを共用し、ファイアウォールで外部からの不正アクセスを防止します。また、LAN側クライアントの設定を簡単にするため、DNSリレーとDHCPサーバーも利用します。

ISPからは、以下の情報を提供されているものとします。この例では、WAN側インターフェース用にIPアドレス1個が固定で割り当てられています。WAN側インターフェースには、Ethernetをそのまま使います。

表 1：ISPから提供された情報
IPアドレス/ネットマスク | 172.31.28.131/255.255.240.0
ゲートウェイアドレス | 172.31.16.1
DNSサーバー | 172.30.130.5, 172.30.130.205

ルーターには、次のような方針で設定を行います。

- ファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由にインターネットへのアクセスができるようにします。
- ファイアウォールのダイナミックENAT機能を使用して、LAN側ネットワークのプライベートIPアドレスを、ISPから与えられたグローバルIPアドレスに変換します。これにより、LANに接続された複数のコンピューターからインターネットへの同時アクセスが可能になります。
- ルーターをDHCPサーバーとして動作させ、LANに接続されたコンピューターにIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーアドレスの情報を提供します。
- ルーターのDNSリレー機能をオンにして、LAN側コンピューターからのDNSリクエストを、ISPのDNSサーバーに転送します。上記DHCPサーバーの設定により、LAN側コンピューターに対しては、DNSサーバーアドレスとしてルーター自身のIPアドレスを教えます。

以下、ルーターの基本設定とDHCPサーバーの設定についてまとめます。

表 2：ルーターの基本設定
WAN側（eth0）IPアドレス | 172.31.28.131/20
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24
DHCPサーバー機能 | 有効

表 3：ルーターのDHCPサーバー設定
DHCPポリシー名 | BASE
使用期限 | 7200（秒）
サブネットマスク | 255.255.255.0
デフォルトルート | 192.168.10.1
DNSサーバー | 192.168.10.1
DHCPレンジ名 | LOCAL
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.10.100〜192.168.10.131（32個）

ルーターの設定

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. WAN側（eth0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=eth0 IP=172.31.28.131 MASK=255.255.240.0 ↓`
3. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
4. デフォルトルートを設定します。

   `ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=eth0 NEXTHOP=172.31.16.1 ↓`
5. DNSサーバーアドレスを設定します。

   `ADD IP DNS PRIMARY=172.30.130.5 SECONDARY=172.30.130.205 ↓
   `
6. DNSリレー機能を有効にします。

   `ENABLE IP DNSRELAY ↓`
7. ファイアウォール機能を有効にします。

   `ENABLE FIREWALL ↓`
8. ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー「net」を作成します。

   `CREATE FIREWALL POLICY=net ↓`
9. ICMPパケットはPing（Echo/Echo Reply）と到達不可能（Unreachable）のみ双方向で許可します。

   `ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACH ↓`

   > Note - デフォルト設定では、ICMPはファイアウォールを通過できません。

10. ルーターのidentプロキシー機能を無効にし、外部のメール（SMTP）サーバーなどからのident要求に対して、ただちにTCP RSTを返すよう設定します。

    `DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY ↓`
11. ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェースを指定します。
    - LAN側（vlan1）インターフェースをPRIVATE（内部）に設定します。

      `ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE ↓`
    - WAN側（eth0）インターフェースをPUBLIC（外部）に設定します。

      `ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth0 TYPE=PUBLIC ↓`
12. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがENAT機能を使用できるよう設定します。グローバルアドレスには、WAN側（eth0）インターフェースのIPアドレスを使用します。

    `ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=eth0 ↓`
13. LAN側PCのためにDHCPサーバー機能を有効にします。

    `ENABLE DHCP ↓`
14. DHCPポリシー「BASE」を作成します。IPアドレスの使用期限は7,200秒（2時間）とします。

    `CREATE DHCP POLICY=BASE LEASETIME=7200 ↓`
15. DHCPクライアントに提供する情報を設定します。ここでは、DNSサーバーアドレスとして、ルーターのLAN側インターフェースのIPアドレスを指定しています。

    `ADD DHCP POLICY=BASE SUBNET=255.255.255.0 ROUTER=192.168.10.1 DNSSERVER=192.168.10.1 ↓`
16. DHCPクライアントに提供するIPアドレスの範囲を設定します。

    `CREATE DHCP RANGE=LOCAL POLICY=BASE IP=192.168.10.100 NUMBER=32 PROBE=ARP ↓`
17. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

メモ

■ ファイアウォールで遮断されたパケットのログをとるには、次のコマンドを実行します。

`ENABLE FIREWALL POLICY=net LOG=DENY ↓`

記録されたログを見るには、次のコマンドを実行します。ここでは、「TYPE=FIRE」により、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

`SHOW LOG TYPE=FIRE ↓`

■ インターネット側からのPING（ICMP Echo Requestパケット）を拒否するには、次のようなIPフィルターをWAN側インターフェースに設定します。この例では、「LOG=HEADER」により、フィルターで拒否したパケットをログに記録しています。

`ADD IP FILTER=0 SO=0.0.0.0 PROTO=ICMP ICMPTYPE=ECHO LOG=HEADER ACTION=EXCLUDE ↓
ADD IP FILTER=0 SO=0.0.0.0 ACTION=INCLUDE ↓
SET IP INT=eth0 FILTER=0 ↓
`

記録されたログを見るには、次のコマンドを実行します。ここでは、「TYPE=IPFIL」により、IPフィルターが出力したログメッセージだけを表示させています。

`SHOW LOG TYPE=IPFIL ↓`

まとめ

ルーターのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=eth0 IP=172.31.28.131 MASK=255.255.240.0 ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=eth0 NEXTHOP=172.31.16.1 ↓ ADD IP DNS PRIMARY=172.30.130.5 SECONDARY=172.30.130.205 ↓ ENABLE IP DNSRELAY ↓ ENABLE FIREWALL ↓ CREATE FIREWALL POLICY=net ↓ ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACH ↓ DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth0 TYPE=PUBLIC ↓ ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=eth0 ↓ ENABLE DHCP ↓ CREATE DHCP POLICY=BASE LEASETIME=7200 ↓ ADD DHCP POLICY=BASE SUBNET=255.255.255.0 ROUTER=192.168.10.1 DNSSERVER=192.168.10.1 ↓ CREATE DHCP RANGE=LOCAL POLICY=BASE IP=192.168.10.100 NUMBER=32 PROBE=ARP ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #52

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）