＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #29

# 専用線によるIP2点間接続（RIP）

専用線を使って2つの拠点をIP接続します。この例では、経路制御にダイナミックルーティングプロトコルのRIP（Routing Information Protocol）を使っています。

RIPは、ルーター間で経路情報を定期的に交換し、ルーティングテーブルを自動的に作成・維持するためのプロトコルです。RIPでは、ホップ数（目的地までに経由するルーターの数）を基準にして、最短経路を選択します。RIPは、15ホップ以内の比較的小規模なネットワーク環境で有効です。
ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。

表 1
| ルーターA | ルーターB
TDMグループ名 | TOOS | TOOS
回線速度 | 128Kbps | 128Kbps
WAN側物理インターフェース | bri0 | bri0
PPPユーザー名 | AAA | BBB
PPPパスワード | PasswordA | PasswordB
PPP認証方式 | CHAP | CHAP
WAN側（ppp0）IPアドレス | 192.168.100.1/24 | 192.168.100.2/24
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24

ルーターAの設定

1. 専用線の設定を行います。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓
   CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓
   `
2. PPPの設定を行います。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓
   SET PPP=0 USER=AAA PASSWORD=PasswordA ↓
   ADD USER=BBB PASSWORD=PasswordB LOGIN=NO ↓
   SET PPP=0 OVER=TDM-TOOS AUTHENTICATION=CHAP ↓
   `
3. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
4. 各インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
5. vlan1、ppp0の両インターフェースでRIPを有効にします。

   `ADD IP RIP INT=vlan1 ↓
   ADD IP RIP INT=ppp0 ↓
   `
6. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターBの設定

1. 専用線の設定を行います。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓
   CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓
   `
2. PPPの設定を行います。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓
   SET PPP=0 USER=BBB PASSWORD=PasswordB ↓
   ADD USER=AAA PASSWORD=PasswordA LOGIN=NO ↓
   SET PPP=0 OVER=TDM-TOOS AUTHENTICATION=CHAP ↓
   `
3. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
4. 各インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
5. vlan1、ppp0の両インターフェースでRIPを有効にします。

   `ADD IP RIP INT=vlan1 ↓
   ADD IP RIP INT=ppp0 ↓
   `
6. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

メモ

■ RIP Version 2（RIP2）を使いたい場合は、手順5を次のように変更します。デフォルトではRIP Version 1が使用されます。

`ADD IP RIP INT=vlan1 SEND=RIP2 RECEIVE=RIP2 ↓
ADD IP RIP INT=ppp0 SEND=RIP2 RECEIVE=RIP2 ↓
`

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓ SET PPP=0 USER=AAA PASSWORD=PasswordA ↓ ADD USER=BBB PASSWORD=PasswordB LOGIN=NO ↓ SET PPP=0 OVER=TDM-TOOS AUTHENTICATION=CHAP ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP RIP INT=vlan1 ↓ ADD IP RIP INT=ppp0 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓ SET PPP=0 USER=BBB PASSWORD=PasswordB ↓ ADD USER=AAA PASSWORD=PasswordA LOGIN=NO ↓ SET PPP=0 OVER=TDM-TOOS AUTHENTICATION=CHAP ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP RIP INT=vlan1 ↓ ADD IP RIP INT=ppp0 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #29

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）