[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE PPP

カテゴリー：PPP / PPPインターフェース

`DELETE PPP=ppp-interface OVER=physical-interface [NUMBER=count] [TYPE={DEMAND|PRIMARY|SECONDARY}]`

ppp-interface: PPPインターフェース番号（0〜511）
physical-interface: 物理インターフェース名
count: 個数

（マルチリンク）PPPインターフェースから物理リンクを削除する。

パラメーター

PPP: PPPインターフェース番号

OVER: 物理インターフェース名。ISDN-callname（ISDN コール）、TNL-callname（L2TP コール）、TDM-groupname（TDM グループ）、ETH-servicename（Ethernetインターフェース）、VLAN-servicename（VLAN インターフェース）のいずれかを指定する。servicenameにはPPPoEサービス名を64文字以内で指定する。"（ダブルクォーテーション）は使用できない。大文字小文字を区別する。どのサービスでもよいときは、servicenameにANYを指定する。

NUMBER: 削除するBチャンネルの数。OVERパラメーターにISDNコールを指定した場合のみ有効。デフォルトは1。

TYPE: リンクの種類。PRIMARY（プライマリーリンク）、DEMAND（デマンドリンク）、SECONDARY（セカンダリーリンク）の3種類がある。

関連コマンド

ADD PPP
DISABLE PPP
ENABLE PPP
RESET PPP
SET PPP
SHOW PPP

参考

RFC1331, The Point-to-Point Protocol (PPP) for the Transmission of Multi-protocol Datagrams over Point-to-Point Links
RFC1332, The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC1333, PPP Link Quality Monitoring
RFC1334, PPP Authentication Protocols
RFC1548, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1549, PPP in HDLC Framing
RFC1570, PPP LCP Extensions
RFC1638, PPP Bridging Control Protocol (BCP)
RFC1661, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1662, PPP in HDLC-like Framing
RFC1877, PPP Internet Protocol Control Protocol Extensions for Name Server Addresses
RFC1990, The PPP Multilink Protocol (MP)
RFC2125, The PPP Bandwidth Allocation Protocol (BAP) / The PPP Bandwidth Allocation Control Protocol (BACP)
RFC2516, A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H