[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW PPP UTILISATION

カテゴリー：PPP / PPPインターフェース

`SHOW PPP[=ppp-interface] UTILISATION`

ppp-interface: PPPインターフェース番号（0〜511）

PPPインターフェースの回線負荷率を表示する。

パラメーター

PPP: PPPインターフェース番号

入力・出力・画面例

    Manager > show ppp utilisation

    Interface: ppp0 Time: 15:45:39
      Over: tdm-0                 Utilisation(%): 93       Bandwidth(bps): 2048000
      Over: tdm-1                 Utilisation(%): 2        Bandwidth(bps): 2048000
      Utilisation Overall(%): 47  Up Timer(seconds): 0     Down Timer(seconds): 0

表 1
Interface | PPPインターフェース名
Time | コマンドが実行された時刻
Over | 該当PPPインターフェースの物理インターフェース名
Utilisation(%) | 各物理インターフェースの回線負荷率（％）
Bandwidth(bps) | 各物理インターフェースの通信速度（bps）
Utilisation Overall(%) | PPPインターフェース全体としての回線負荷率（％）
Up Timer(seconds) | 回線負荷率がUPRATEを超えてから、実際にデマンドリンク（TYPE=DEMAND）が起動されるまでの残り時間。監視時間（UPTIME）中に負荷率がUPRATEを下回らなければ、UPTIME経過後にデマンドリンクが起動される。UPTIME/UPRATEの値はCREATE PPPコマンド/SET PPPコマンドで設定する。
Down Timer(seconds) | 回線負荷率がDOWNRATEを下回ってから、実際にデマンドリンク（TYPE=DEMAND）が切断されるまでの残り時間。監視時間（DOWNTIME）中に負荷率がDOWNRATEを超えなければ、DOWNTIME経過後にデマンドリンクが切断される。DOWNTIME/DOWNRATEの値はCREATE PPPコマンド/SET PPPコマンドで設定する。

関連コマンド

DISABLE PPP DEBUG
DISABLE PPP TEMPLATE DEBUG
ENABLE PPP DEBUG
ENABLE PPP TEMPLATE DEBUG
SHOW PPP CONFIG
SHOW PPP DEBUG

参考

RFC1331, The Point-to-Point Protocol (PPP) for the Transmission of Multi-protocol Datagrams over Point-to-Point Links
RFC1332, The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC1333, PPP Link Quality Monitoring
RFC1334, PPP Authentication Protocols
RFC1548, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1549, PPP in HDLC Framing
RFC1570, PPP LCP Extensions
RFC1638, PPP Bridging Control Protocol (BCP)
RFC1661, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1662, PPP in HDLC-like Framing
RFC1877, PPP Internet Protocol Control Protocol Extensions for Name Server Addresses
RFC2516, A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H