## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  105 L2TP＋IPsecによるリモートアクセス型VPN（LNS/LAC）
##  ルーターB(LNS)のコンフィグ
##
## 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドです。

ADD USER=secoff PASS=secoff PRIVILEGE=SECURITYOFFICER
ADD USER=test@example.com PASS=router-b!
ENABLE L2TP
ENABLE L2TP SERVER=LNS
ADD L2TP PASSWORD=Password!
CREATE PPP TEMPLATE=1 BAP=OFF MULTI=OFF IPPOOL="POOL" AUTHENTICATION=EITHER
CREATE IP POOL="POOL" IP=100.100.10.10-100.100.10.127
ADD L2TP IP=0.0.0.0-255.255.255.255 PPPTEMPLATE=1
CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY
SET PPP=0 OVER=eth0-ANY USER=user@ispB PASSWORD=isppasswdB LQR=OFF BAP=OFF ECHO=ON
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.5.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=200.100.11.10 MASK=255.255.255.255
ADD IP ROU=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXT=0.0.0.0
# CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE="secret"
CREATE ISAKMP POLICY="i" PEER=192.168.100.100 KEY=1 SENDN=TRUE
CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA MODE=TRANSPORT
CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1"
CREATE IPSEC POLICY="isa" INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500 TRANSPORT=UDP
CREATE IPSEC POLICY="vpn" INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=192.168.100.100
SET IPSEC POLICY="vpn" LAD=200.100.11.10 LPORT=1701 RAD=192.168.100.100 RPORT=1701 TRANSPORT=UDP
ENABLE IPSEC
ENABLE ISAKMP
# LOGIN SECOFF
# ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE
