## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  170 Pingポーリングによるメイン回線からインターネットVPNバックアップへの自動切り替え（ISP接続＋フレッツグループアクセス〜L2TP編〜）
##  ルーターBのスクリプト「pingu.scp」

 DELETE IP ROUTE=192.168.1.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=ppp0 NEXT=0.0.0.0 
 ADD IP ROUTE=192.168.1.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=ppp11 NEXT=0.0.0.0 
DISABLE IPSEC
DISABLE ISAKMP
