[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD DHCP6 RANGE

カテゴリー：DHCPv6サーバー / DHCPv6レンジ（提供アドレス）

`ADD DHCP6 RANGE=range IP=ipv6add CLIENTID=clientid IAID=iaid [INTERFACE=interface]`

range: DHCPレンジ名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）
ipv6add: IPv6アドレス
clientid: クライアントID（1〜32文字の16進数）
iaid: IAID（16進数：0〜0xffffffff）
interface: インターフェース名

DHCPv6レンジに特定エントリーを関連付ける（静的割り当てを行う）。

パラメーター

RANGE: DHCPv6レンジ名

IP: 割り当てるIPアドレス

CLIENTID: クライアントに割り当てられているDUID（DHCP Unique Identifier）

IAID: クライアントインターフェースのIAID（Identity Association ID）を指定する。この値で、静的割り当てを行うクライアントインターフェースを特定する。Prefix Delegationの場合はIAIDに0を指定する

INTERFACE: クライアントが属するインターフェースを指定する

関連コマンド

CREATE DHCP6 RANGE
DELETE DHCP6 RANGE
DESTROY DHCP6 RANGE
SHOW DHCP6 RANGE

参考

RFC3315, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H