[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SQOS TRAFFICCLASS

カテゴリー：QoS / 一般コマンド

`SHOW SQOS TRAFFICCLASS[={tc-list|ALL}] [{FULL|SUMMARY}] [SHOWUNUSED={YES|NO}]`

tc-list: トラフィッククラス番号（0〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

トラフィッククラスの設定内容を表示する。

パラメーター

TRAFFICCLASS: トラフィッククラス番号。番号を1つだけ指定した場合は、該当トラフィッククラスの詳細な内容が表示される（FULLオプションと同じ）。番号を複数指定するか、キーワードALLを指定するか、番号を省略するかした場合は、該当トラフィッククラスの内容が簡潔に一覧表示される（SUMMARYオプションと同じ。ただし、別途FULLオプションを指定した場合は詳細表示となる）。

FULL: トラフィッククラスの内容を詳細に表示させたいときに指定する。

SUMMARY: トラフィッククラスの内容を簡潔に表示させたいときに指定する。

SHOWUNUSED: 詳細表示のとき、値の設定されていないパラメーターまで表示するかどうか。YESを指定した場合は、値の設定されていないパラメーターも表示される。NOを指定した場合および本パラメーターを指定しなかった場合は、値の設定されていないパラメーターは表示されない。省略時はNO。

入力・出力・画面例

    Manager > show sqos trafficclass

                                 Max
                  Red     Virt   QLen     Wt
    Id     Mtr     Curv   BW     (pkts)   Schd   Policy   Sub-classes
    -----------------------------------------------------------------------------
       1      0           512k      256   WRR         1
                          bps
       2                  128k      256   WRR         1
                          bps
      10                  512k       64   WRR         2
                          bps
      11                  128k       64   WRR         2
                          bps
      12                  128k       64   WRR         2
                          bps
      13                  128k       64   WRR         2
                          bps
      20                             64   WRR         3   201,202
     201                             64   WRR         3
     202                             64   WRR         3

    Manager > show sqos trafficclass=1
    Id............................... 1
        Meter........................ 0
        Pause Time................... 10
        Premark BW Class............. 1
        Drop BW Class 3.............. DROP
        Virtual BW................... 512kbps
        Maximum Queue Length (pkts).. 256
        Weight Scheduler............. WRR
        Policy....................... 1
        Priority..................... 1
        Classifiers.................. 1

    Manager > show sqos trafficclass=1 showunused=yes
    Id............................... 1
        Meter........................ 0
        Red Curve.................... NONE
        Description.................. NONE
        Pause Time................... 10
        Pause Action................. NONE
        Premark DSCP................. NONE
        Premark BW Class............. 1
        Remark DSCP.................. NONE
        Remark VLAN Priority......... NONE
        Drop BW Class 3.............. DROP
        Virtual BW................... 512kbps
        Maximum Queue Length (pkts).. 256
        Queue Limit Exceed Action.... NONE
        Weight Scheduler............. WRR
        Policy....................... 1
        Parent Class................. NONE
        Priority..................... 1
        Sub Classes.................. NONE
        Classifiers.................. 1
        DAR Objects.................. NONE

表 1：SUMMARY表示
Id | トラフィッククラス番号
Mtr | このトラフィッククラスが使用しているメーター
Red Curv | このトラフィッククラスが使用しているREDカーブセット
Virt BW | 本トラフィッククラスの仮想帯域
Max QLen (pkts) | 最大キュー長（パケット数）
Wt Schd | WEIGHTが設定されている下位トラフィッククラス間の優先制御方式。WRR（Weighted Round Robin）、DWRR（Deficit Weighted Round Robin）のいずれか
Policy | 本トラフィッククラスが所属しているQoSポリシー
Sub-classes | 下位のトラフィッククラス（子トラフィッククラス）

表 2：FULL表示
Id | トラフィッククラス番号
Meter | このトラフィッククラスが使用しているメーター
Red Curve | このトラフィッククラスが使用しているREDカーブセット
Description | トラフィッククラスのメモ
Pause Time | 帯域クラス3のパケットの出力を停止する時間（秒）
Pause Action | 帯域クラス3のパケットの出力を停止したときに実行する通知処理。LOG（ログ記録）、TRAP（SNMPトラップ送信）、BOTH（ログ記録とSNMPトラップ送信）、NONE（何もしない）のいずれか
Premark DSCP | DSCP値に対するプレマーキングの設定。0〜63（固定値によるDSCP値書き換え）、USEDSCPMAP（DSCPMAPによるDSCP値書き換え）、NONE（書き換えを行わない）のいずれか
Premark BW Class | 帯域クラスに対するプレマーキングの設定。1〜3（固定値による帯域クラス割り当て）、USEDSCPMAP（DSCPMAPによる帯域クラス割り当て）のいずれか
Remark DSCP | DSCP値と帯域クラスに対するリマーキングの設定。0〜63（固定値によるDSCP値書き換え）、USEDSCPMAP（DSCPMAPによるDSCP値、帯域クラス書き換え）、NONE（書き換えを行わない）のいずれか
Remark VLAN Priority | 802.1pユーザープライオリティー値に対するリマーキングの設定。0〜7（固定値による802.1pユーザープライオリティー値書き換え）、NONE（書き換えを行わない）のいずれか
Drop BW Class 3 | 帯域クラス3のパケットに対する処理。DROP（破棄）、PAUSE（出力一時停止）、NONE（何もしない）のいずれか
Virtual BW | 本トラフィッククラスの仮想帯域
Maximum Queue Length (pkts) | 最大キュー長（パケット数）
Queue Limit Exceed Action | キューがいっぱいになったときに実行する通知処理。LOG（ログ記録）、TRAP（SNMPトラップ送信）、BOTH（ログ記録とSNMPトラップ送信）、NONE（何もしない）のいずれか
Weight Scheduler | WEIGHTが設定されている下位トラフィッククラス間の優先制御方式。WRR（Weighted Round Robin）、DWRR（Deficit Weighted Round Robin）のいずれか
Policy | 本トラフィッククラスが所属しているQoSポリシー
Parent Class | 上位のトラフィッククラス（親トラフィッククラス）
Priority | 絶対優先方式（PQ）の優先制御における優先度
Weight | 重み付きラウンドロビン方式（WRR/DWRR）の優先制御における重み付け値
Sub Classes | 下位のトラフィッククラス（子トラフィッククラス）
Classifiers | 本トラフィッククラスに割り当てられているクラシファイア
DAR Objects | 未サポート

関連コマンド

CREATE SQOS TRAFFICCLASS
SET SQOS TRAFFICCLASS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H