[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE BGP AGGREGATE

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`DELETE BGP AGGREGATE=prefix [MASK=ipadd]`

prefix: プレフィックス（IPアドレス/プレフィックス長）
ipadd: IPアドレスまたはネットマスク

集約経路エントリーを削除する。

パラメーター

AGGREGATE: 集約した経路のプレフィックス。ネットワークアドレスとプレフィックス長で指定する。プレフィックス長はMASKパラメーターで指定することも可能。

MASK: AGGREGATEで指定したプレフィックスの有効長。

関連コマンド

ADD BGP AGGREGATE
SET BGP AGGREGATE
SHOW BGP AGGREGATE
SHOW BGP ROUTE

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H