[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP ASPATHLIST

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`SHOW IP ASPATHLIST[=1..99]`

ASパスフィルターの情報を表示する。

パラメーター

ASPATHLIST: ASパスフィルターの番号。省略時は有効なエントリーを持つすべてフィルターが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip aspathlist
    IP AS path lists

    List  Entry       Regular Expression
    ------------------------------------------------------------
    1     1           Exclude 10$
          2           Include .*
    ------------------------------------------------------------

表 1
List | ASパスフィルター番号
Entry | エントリー番号
Regular Expression | マッチ条件（AS_PATH属性に対する正規表現）とマッチ時のアクション

関連コマンド

ADD IP ASPATHLIST
DELETE IP ASPATHLIST

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H