[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP CACHE

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SHOW IP CACHE`

IPアドレスキャッシュの内容を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip cache

    IP Address Cache
    ------------------------------------------------------------------
    Entries ................. 284
    Max Entries ............. 284
    Last Addition ........... 13:54:43 on Tuesday 21-Feb-2006
    Last Rejection .......... -

    Source      Destination     Interface Type    Age   Count
    ----------------------------------------------------------------------------
    10.1.1.2    192.168.100.3   eth0-1    Forward 1     3
    10.1.1.3    192.168.100.3   eth0-2    Forward 1     3
    10.1.1.4    192.168.100.3   eth0-3    Forward 1     3
    10.1.1.5    192.168.100.3   eth0-4    Forward 1     3
    10.1.1.6    192.168.100.3   eth0-5    Forward 1     3
    10.1.1.7    192.168.100.3   eth0-6    Forward 1     3
    10.1.1.8    192.168.100.3   eth0-7    Forward 1     3
    10.1.1.9    192.168.100.3   eth0-8    Forward 1     3
    10.1.1.10   192.168.100.3   eth0-9    Forward 1     3
    10.1.1.11   192.168.100.3   eth0-10   Forward 1     3

表 1
Entries | キャッシュエントリー数
Max Entries | ルーターが再起動してからのキャッシュエントリー最大数。最大値は9000
Last Addition | キャッシュに最後にエントリーが追加された日付・時刻
Last Rejection | キャッシュで最後にエントリー追加に失敗した日付・時刻（通常、キャッシュが満杯の場合）
Source | 送信元IPアドレス
Destination | 送信先IPアドレス
Interface | IPパケットを受信したインターフェース
Type | 種類。Forward、Local、GenBcast、SpcBcast、MultOsp、MultLmtd、MultNorm、MultLoclのいずれか
Age | エントリー削除までの時間(分)。エントリーが使用されると再始動する
Count | エントリーが見つかった回数

関連コマンド

RESET IP COUNTER
SHOW IP COUNTER

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H