[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 NDCACHE

カテゴリー：IPv6 / 近隣探索

`SHOW IPV6 NDCACHE`

同一リンク上に存在するIPv6ノードのアドレス情報（Neighbourキャッシュ）を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 ndcache

    Ipv6 Neighbour Cache:
    Ipv6 Address                             Link-layer address
    Interface [port]  State              LastReachble    IsRouter
    ----------------------------------------------------------------------
    fe80::02e0:00ff:feae:1458                00-e0-00-ae-14-58
    vlan1     [3]     delay              0 msecs         no
    3ffe:0001::0cd4:54ae:635a:15db           00-e0-00-ae-14-58
    vlan1     [3]     reachable          16400 msecs     no
    fe80::0290:99ff:fe42:2ddd                00-90-99-42-2d-dd
    eth0              stale              0 msecs         no
    3ffe:0002::0290:99ff:fe42:2ddd           00-90-99-42-2d-dd
    eth0              delay              0 msecs         no
    ----------------------------------------------------------------------

表 1
IPv6 Address | ノードのIPv6アドレス
Link-layer address | ノードのデータリンク層アドレス（MACアドレス）
Interface | ノードが存在するインターフェース名
port | （VLANインターフェースの場合）ノードが存在するスイッチポートの番号
State | エントリーの状態。imcomplete、reachable、stale、delay、unreachableのいずれか
LastReachable | 該当ノードへの到達性確認の残り有効時間（ミリ秒）
IsRouter | 該当ノードがルーター（パケットを転送するノード）であるかどうか

関連コマンド

DISABLE IPV6
ENABLE IPV6

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H