[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DHCP

カテゴリー：DHCPサーバー / 一般コマンド

`SHOW DHCP`

DHCPサーバー機能の設定や状態を表示する。
DHCPを用いて設定したIPインターフェースがある場合は、DHCPクライアント機能の状態も表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcp

    DHCP Server

      State .................. enabled
      BOOTP Status ........... disabled
      Extended Client ID ..... disabled
      Debug Status ........... disabled
      Policies ............... base
                               beige
                               orange
      Ranges ................. beigeip ( 192.168.20.240 - 192.168.20.249 )
                               orangeip ( 192.168.10.240 - 192.168.10.249 )
      In Messages ............ 1333
      Out Messages ........... 33
      In DHCP Messages ....... 62
      Out DHCP Messages ...... 33
      In BOOTP Messages ...... 0
      Out BOOTP Messages ..... 0

    DHCP Client

      Interface .............. eth0
      State .................. selecting
      Server ................. 0.0.0.0
      Assigned Domain ........
      Assigned IP ............ 0.0.0.0
      Assigned Mask .......... 255.255.255.255
      Assigned Gateway ....... 0.0.0.0
      Assigned DNS ........... 0.0.0.0
      Assigned Lease ......... 0

表 1：DHCPサーバーの状態
State | DHCPサーバーの状態。enabledかdisabled
BOOTP Status | BOOTPサーバーオプションの状態。enabledかdisabled
Policies | 定義されているDHCPポリシーの一覧
Ranges | 定義されているDHCPレンジの一覧
In Messages | DHCP/BOOTPメッセージ受信数
Out Messages | DHCP/BOOTPメッセージ送信数
In DHCP Messages | DHCPメッセージ受信数
Out DHCP Messages | DHCPメッセージ送信数
In BOOTP Messages | BOOTPメッセージ受信数
Out BOOTP Messages | BOOTPメッセージ送信数

表 2：DHCPクライアントの状態
Interface | DHCPサーバーからIPアドレスを取得するよう設定されたインターフェース名
State | DHCPネゴシエーションの状態。init、selecting、boundのいずれか
Server | DHCPサーバーのIPアドレス。DHCP応答未受信時は0.0.0.0と表示される
Assigned IP | DHCPサーバーから割り当てられたIPアドレス。未割り当て時は0.0.0.0と表示される
Assigned Mask | DHCPサーバーから割り当てられたサブネットマスク。未割り当て時は0.0.0.0と表示される
Assigned Gateway | DHCPサーバーから割り当てられたゲートウェイアドレス。未割り当て時は0.0.0.0と表示される
Assigned DNS | DHCPサーバーから割り当てられたDNSサーバーアドレス。未割り当て時は0.0.0.0と表示される
Assigned Lease | リース期限。未割り当て時は0と表示される

関連コマンド

SHOW DHCP CLIENT
SHOW DHCP POLICY
SHOW DHCP RANGE

参考

RFC1541, Dynamic Host Configuration Protocol
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H