[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# IP/経路制御（スタティック）

      - インターフェース（ダイレクト）経路
      - スタティック経路
      - デフォルト経路

本製品は以下のIPユニキャスト経路制御方式に対応しています。

- スタティックルーティング
- ダイナミックルーティング
  - RIP Version 1
  - RIP Version 2
  - OSPF
  - BGP-4

また、ダイナミックルーティングプロトコルによる経路情報のやりとりに制限をかける機能も備えています。
ここでは、スタティックルーティングの設定手順について解説します。ダイナミックルーティングの設定については、「IP」/「経路制御（RIP）」、「経路制御（OSPF）」、「経路制御（BGP-4）」をご覧ください。
スタティックルーティング（静的経路制御）は、管理者が経路情報を手動で登録するもっとも基本的な経路制御方式です。静的経路には次の種類があります。

- インターフェース（ダイレクト）経路
- スタティック経路
- デフォルト経路

インターフェース（ダイレクト）経路

本製品に直接接続されているネットワークへの経路情報です。ADD IP INTERFACEコマンドでインターフェース（eth、vlan、ppp、fr）にIPアドレスを割り当てると、インターフェースに接続されたネットワークへの経路が自動的に登録されます。たとえば、次のコマンドを実行すると、

`ADD IP INTERFACE=eth0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`

次のような経路情報が自動的に登録されます。

    IP Routes
    -------------------------------------------------------------------------------
    Destination       Mask              NextHop             Interface           Age
    DLCI/Circ.        Type     Policy   Protocol   Tag      Metrics      Preference
    -------------------------------------------------------------------------------
    192.168.10.0      255.255.255.0     0.0.0.0             eth0               7124
    -                 direct   0        interface  -        1                     0
    -------------------------------------------------------------------------------

本製品は、IPモジュールを有効にし、複数のインターフェースにIPアドレスを割り当てた時点でインターフェース間のIPルーティングが有効になります。
ここでは例として、2つのインターフェースにIPアドレスを割り当て、IPがルーティングされるよう設定します。

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. 各インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=eth0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `

以上で設定は完了です。IP割り当てと同時に各インターフェースへの経路情報が登録され、インターフェース間でIPのルーティングが行われるようになります。経路表を確認するには、SHOW IP ROUTEコマンドを使います。

    Manager > show ip route

    IP Routes
    -------------------------------------------------------------------------------
    Destination       Mask              NextHop             Interface           Age
    DLCI/Circ.        Type     Policy   Protocol   Tag      Metrics      Preference
    -------------------------------------------------------------------------------
    192.168.10.0      255.255.255.0     0.0.0.0             eth0               7475
    -                 direct   0        interface  -        1                     0
    192.168.20.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan1              7472
    -                 direct   0        interface  -        1                     0
    -------------------------------------------------------------------------------

スタティック経路

ネットワーク上に他のルーターが存在するような場合には、ADD IP ROUTEコマンドを使って、離れたネットワークへの経路を手動で登録することができます。
経路の登録には、次の情報が必要です。

- 宛先のネットワークアドレス（IPアドレスとマスクで指定する）
- 宛先にもっとも近い（パケットを送り出す）インターフェース
- 宛先への経路上にある最初のルーター（ネクストホップルーター）のIPアドレス
- 宛先までの距離（メトリック）。パケットを送り出すインターフェースから宛先ネットワークまでの間に存在するルーターの数＋1で表します。

ここでは例として、次のようなネットワークにおけるルーターAの設定を示します。

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. 各インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=eth0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
3. ネットワーク192.168.30.0/24への経路をスタティックに登録します。自分以外のルーターを1つ経由するため、METRICパラメーターには1+1=2を指定します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=vlan1 NEXTHOP=192.168.20.254 METRIC=2 ↓`

以上で設定は完了です。IP割り当てと同時に各インターフェースへの経路情報が登録され、インターフェース間でIPのルーティングが行われるようになります。また、静的経路設定により、192.168.30.0/24宛てのパケットはルーター「192.168.20.254」に転送されるようになります。
■ 経路表を確認するには、SHOW IP ROUTEコマンドを使います。

    Manager > show ip route

    IP Routes
    -------------------------------------------------------------------------------
    Destination       Mask              NextHop             Interface           Age
    DLCI/Circ.        Type     Policy   Protocol   Tag      Metrics      Preference
    -------------------------------------------------------------------------------
    192.168.10.0      255.255.255.0     0.0.0.0             eth0               7475
    -                 direct   0        interface  -        1                     0
    192.168.20.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan1              7472
    -                 direct   0        interface  -        1                     0
    192.168.30.0      255.255.255.0     192.168.20.254      vlan1                 1
    -                 remote   0        static     -        2                    60
    -------------------------------------------------------------------------------

■ 経路を削除するにはDELETE IP ROUTEコマンドを使います。経路削除時は、ROUTE、MASK、INTERFACE、NEXTHOPの全パラメーターを指定する必要があります。

`DELETE IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=vlan1 NEXTHOP=192.168.20.254 ↓`

デフォルト経路

末端のネットワークでは、経路表にないネットワーク宛てのパケットをすべて特定のルーターに転送するよう設定することにより、経路設定を簡素化することができます。このような経路をデフォルト経路（デフォルトルート）と呼びます。デフォルト経路は、ADD IP ROUTEコマンドのROUTE、MASKオプションに0.0.0.0を指定することによって作成します（この場合MASKは省略可能です）。たとえば、eth0上にデフォルト経路192.168.10.32があるならば、次のようにして登録します。

`ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=eth0 NEXTHOP=192.168.10.32 ↓`

ここでは例として、次のようなネットワークにおけるルーターAの設定を示します。

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. 各インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=eth0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
3. ネットワーク192.168.30.0/24への経路をスタティックに登録します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=vlan1 NEXTHOP=192.168.20.254 METRIC=2 ↓`
4. それ以外のネットワーク宛てのパケットはルーターCに転送します。

   `ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=eth0 NEXTHOP=192.168.10.32 ↓`

以上で設定は完了です。IP割り当てと同時に各インターフェースへの経路情報が登録され、インターフェース間でIPのルーティングが行われるようになります。また、静的経路設定により、192.168.30.0/24宛てのパケットはルーターBのインターフェース「192.168.20.254」に転送されるようになります。また、それ以外のネットワーク（ルーターA直下の192.168.10.0/24、192.168.20.0/24と、スタティック登録された192.168.30.0/24以外）宛てのパケットは、デフォルトゲートウェイ（ルーターC）192.168.10.32に転送されるようになります。
■ 経路表を確認するには、SHOW IP ROUTEコマンドを使います。

    Manager > show ip route

    IP Routes
    -------------------------------------------------------------------------------
    Destination       Mask              NextHop             Interface           Age
    DLCI/Circ.        Type     Policy   Protocol   Tag      Metrics      Preference
    -------------------------------------------------------------------------------
    0.0.0.0           0.0.0.0           192.168.10.32       eth0               6800
    -                 direct   0        static     -        1                   360
    192.168.10.0      255.255.255.0     0.0.0.0             eth0               7475
    -                 direct   0        interface  -        1                     0
    192.168.20.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan1              7472
    -                 direct   0        interface  -        1                     0
    192.168.30.0      255.255.255.0     192.168.20.254      vlan1                 1
    -                 remote   0        static     -        2                    60
    -------------------------------------------------------------------------------

■ 経路を削除するにはDELETE IP ROUTEコマンドを使います。経路削除時は、ROUTE、MASK、INTERFACE、NEXTHOPの全パラメーターを指定する必要があります。

`DELETE IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=eth0 NEXTHOP=192.168.10.32 ↓`

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H