[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ENCO CHANNEL

カテゴリー：暗号・圧縮 / 一般コマンド

`SHOW ENCO CHANNEL[=channel] [COUNTERS]`

channel: チャンネル番号（0〜127）

暗号（ENCO）モジュール用チャンネルの情報を表示する。

パラメーター

CHANNEL: ENCOチャンネル番号。省略時はすべてのアクティブなチャンネルの情報が簡潔に表示される。指定時は該当チャンネルの詳細情報が表示される。

COUNTERS: 指定したチャンネルの統計情報を表示するときに指定する。チャンネルを指定しない場合は無効。

入力・出力・画面例

    SecOff > show enco channel

      Channel  State    User UserID   MDL   pktOverhead Process
      ----------------------------------------------------------------
         1       UP    IPSEC 00010000 1800   100        DES
         2       UP    IPSEC 00020000 1800   100        HMAC
         3       UP    IPSEC 00000001 1800   100        HMAC
      ----------------------------------------------------------------

    SecOff > show enco channel=1

      Channel ........................ 1

      Type ........................... ENCODE/DECODE
      State .......................... UP
      User ........................... IPSEC
      User ID ........................ 00010000
      Maximum Data Length ............ 1800
      Packet Overhead ................ 100
      Process ........................ DES
      Process Configuration:
        Des Type..........DES - 56 bit
        Channel Type......ENCODE/DECODE
        History Mode......Off
        IV Type...........Specified
        Hardware..........N/A

    SecOff > show enco channel=1 counters

    Channel Counters:

      UP events ....................... 1       DOWN events ..................... 0
      start config .................... 1       attach good ..................... 1
      encode NULL packets ............. 0       decode NULL packets ............. 0
      enc bad priorities .............. 0       dec bad priorities .............. 0
      encode bad length ............... 0       decode bad length ............... 0
      encode actions sent .......... 1258       decode actions sent .......... 1283
      good encodes ................. 1258       good decodes ................. 1283
      bad encodes ..................... 0       bad decodes ..................... 0
      reset E actions sent ............ 0       reset D actions sent ............ 0
      good encode resets .............. 0       good decode resets .............. 0
      bad encode codes ................ 0       bad decode resets ............... 0
      discarded enc jobs .............. 0       discarded dec jobs .............. 0

表 1：チャンネル番号無指定時
Channel | チャンネル番号
State | チャンネルの状態（UPかDOWN）
User | チャンネルを使用している上位モジュール（SSH、ISAKMP、IPSEC）
UserID | 上位モジュールがこのチャンネルを識別するために使っている識別子
MDL | このチャンネル上で受け入れ可能なパケットの最大データサイズ（Maximum Data Length）
pktOverhead | パケットのオーバーヘッドバイト数。上位モジュールが、エンコードされたデータの前にpktOverheadバイトの空きを求めていることを示す
Process | このチャンネルを使用する暗号プロセスの種類（RSA、DH、DES、HMAC）

表 2：チャンネル番号指定時
Channel | チャンネル番号
Type | チャンネルモード（ENCODE/DECODE、ENCODE ONLY、DECODE ONLY）
State | チャンネルの状態（UPかDOWN）
User | チャンネルを使用している上位モジュール（SSH、ISAKMP、IPSEC）
UserID | 上位モジュールがこのチャンネルを識別するために使っている識別子
Maximum Data Length | このチャンネル上で受け入れ可能なパケットの最大データサイズ
Packet Overhead | パケットのオーバーヘッドバイト数。上位モジュールが、エンコードされたデータの前にPacket Overheadバイトの空きを求めていることを示す
Process | このチャンネルを使用する暗号プロセスの種類（RSA、DH、DES、HMAC）
Process Configuration | 暗号プロセスの詳細。表示内容はプロセスの種類によって異なる
Check Type | 使用するチェックサムの種類
Des Type | （DESのみ）DESアルゴリズム。「DES - 56 bit」、「3DES - 168 bit - outer CBC」などがある
Channel Type | （DESのみ）チャンネルモード。ENCODE/DECODE、ENCODE ONLY、DECODE ONLYのいずれか
History Mode | （DESのみ）DESヒストリーモードの有効・無効
IV Type | （DESのみ）IV（Initialisation Vector）の種類。Zero、Random、Specifiedのいずれか
RSA mode | （RSAのみ）RSA暗号化モード。PUBLICかPRIVATE
Mode | （DHのみ）Diffie Hellmanのモード。Phase 1かPhase 2
Group Type | （DHのみ）Oakleyグループの種類。現時点ではMODPのみサポート
Group | Oakleyグループ。512-bit MODP（グループ0）、768-bit MODP（グループ1）、1024-bit MODP（グループ2）のいずれか
Algorithm | （HMACのみ）HMACアルゴリズム。MD5かSHA
Key Length | （HMACのみ）HMAC鍵長

関連コマンド

SHOW ENCO
SHOW ENCO COUNTERS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H