[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE L2TP SERVER

カテゴリー：L2TP / 一般コマンド

`ENABLE L2TP SERVER={BOTH|LAC|LNS}`

L2TPサーバー機能を有効にする。

パラメーター

SERVER: 有効にするサーバーモード。LNS（L2TP Network Server）、LAC（L2TP Access Concentrator）、BOTH（LNSとLAC）から指定する。

例

``■ L2TPサーバーをLACモードで起動する。
`ENABLE L2TP SERVER=LAC
` ■ L2TPサーバーをLAC/LNSの兼用モードで起動する。
`ENABLE L2TP SERVER=BOTH`

関連コマンド

DISABLE L2TP
DISABLE L2TP DEBUG
DISABLE L2TP SERVER
ENABLE L2TP
ENABLE L2TP DEBUG
SHOW L2TP

参考

RFC2661, Layer Two Tunnelling Protocol "L2TP"

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H