[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET PRI

カテゴリー：インターフェース / PRIインターフェース

`SET PRI=pri-interface [CLOCK={INTERNAL|LINE}] [CODE={STANDARD|ALTERNATE}] [ENCODING={B8ZS|B7ZS|AMI}] [FRAMING={ESF|SF}] [IDLE=0..255] [INBANDLOOPBACK={LINE|PAYLOAD}] [INTERFRAME_FLAGS=0..64] [ISDNSLOTS=slot-list] [LBO={NONE|-7.5DB|-15DB|-22.5DB}] [LINELENGTH=0..65535] [MODE={ISDN|TDM}] [TDMSLOTS=slot-list]`

pri-interface: PRIインターフェース番号
slot-list: タイムスロット（1〜24の組み合わせ。カンマ、ハイフンによる複数指定が可能）

PRIインターフェースの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

PRI: PRIインターフェース番号

CLOCK: クロック信号の供給源。LINE（外部クロック）、INTERNAL（内部クロック）から選択する。デフォルトはLINE。

CODE: 起動ループバック信号のパターン。STANDARD（00001）、ALTERNATE（11110）から選択する。デフォルトはSTANDARD

ENCODING: 符号化方式。B8ZS（Bipolar with 8-zero Substitution）、B7ZS（Bipolar with 7-zero substitution）、AMI（AMI符号）から選択する。デフォルトはB8ZS

FRAMING: マルチフレームフォーマット。ESF（Extended Superframe）、SF（Superformat。D4ともいう）から選択する。デフォルトはESF。

IDLE: アイドル状態のスロットに送信する文字。8ビットの10進数値で指定する。デフォルトは255（オール1）。

INBANDLOOPBACK: インバンドループバック起動信号を受信したときに起動するループバックの種類を指定する。LINE（回線ループバック）、PAYLOAD（ペイロードループバック）から選択する。FRAMINGパラメーターにSFを指定している場合はLINEしか選択できない。

INTERFRAME_FLAGS: HDLCフレーム間に挿入する追加フラグの最小数。1スロット当たりの個数で指定する。たとえば、本パラメーターに1を設定した場合、64Kbpsのチャンネルでは1個、512Kbpsのチャンネルでは8個のフラグが挿入される。最小値は0。このとき隣り合う2つのフレームは、1つのフラグを共有する形となる。最大値は64。デフォルトは1。

ISDNSLOTS: ISDN接続用タイムスロット。MODEパラメーターの値がISDNのときのみ有効。デフォルトではすべてのスロットがISDNモードに設定されている

LBO: Line Build Out（LBO）の設定。LINELENGTHパラメーターが655以上（長距離）でないと意味を持たない。NONE、-7.5DB、-15DB、-22.5DBから選択する。デフォルトはNONE

LINELENGTH: 回線の長さ（フィート）。短距離と長距離の設定があり、655を超える場合は長距離と見なされる。短距離の場合は、0〜132、133〜265、266〜398、399〜531、532〜655までの5カテゴリーに分類される。デフォルトは0

MODE: PRIインターフェースの動作モード。ISDN（ISDNモード）、TDM（専用線モード）から選択する。デフォルトはISDN

TDMSLOTS: 専用線接続用タイムスロット。MODEパラメーターの値がTDMのときのみ有効

例

``■ PRIインターフェース「0」の全スロットを専用線モードに設定する。
`SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24`

備考・注意事項

日本では、同一物理インターフェース上でISDNと専用線を同時に使用することができないので、PRIインターフェースを専用線接続に使う場合は、回線速度に関係なく、すべてのスロットをTDMモードに設定すること。

関連コマンド

RESET PRI
SHOW PRI STATE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H