## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  7 ISDNによるIP3点間接続（発信者番号識別）
##  ルーターAのコンフィグ

ADD ISDN CALL=TOOS NUMBER=0612342222 PRECEDENCE=IN INTREQ=bri0
ADD ISDN CALL=YOTO NUMBER=0451233333 PRECEDENCE=IN INTREQ=bri0
SET ISDN CALL=TOOS SEARCHCLI=ON
SET ISDN CALL=YOTO SEARCHCLI=ON
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-TOOS IDLE=ON
CREATE PPP=1 OVER=ISDN-YOTO IDLE=ON
ADD USER=BBB PASSWORD=PasswordB LOGIN=NO
ADD USER=CCC PASSWORD=PasswordC LOGIN=NO
SET PPP=0 USER=AAA PASSWORD=PasswordA
SET PPP=1 USER=AAA PASSWORD=PasswordA
SET PPP=0 OVER=ISDN-TOOS AUTHENTICATION=CHAP
SET PPP=1 OVER=ISDN-YOTO AUTHENTICATION=CHAP
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp1 IP=192.168.130.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2
ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp1 NEXTHOP=192.168.130.3
