## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  171 広域Ethernet（RIP）＋バックアップIPsec構成
##  ルーターBのスクリプト「pingu.scp」

DISABLE IPSEC
DISABLE ISAKMP
DISABLE ppp=0
DELETE IP ROUTE=200.100.10.1 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
DELETE IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
