[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE OSPF REDISTRIBUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`DELETE OSPF REDISTRIBUTE PROTOCOL={STATIC|INTERFACE|RIP|BGP}`

非OSPF経路をAS外部LSAでAS内に通知しないよう設定する。
本コマンドはAS境界ルーター（ASBR）でのみ意味を持つ。

パラメーター

PROTOCOL: AS外部経路の起源。STATIC（スタティック経路）、INTERFACE（非OSPFインターフェースの直結経路）、RIP（RIP経路）、BGP（BGP経路）から選択する。

関連コマンド

ADD OSPF REDISTRIBUTE
SET OSPF REDISTRIBUTE
SHOW OSPF REDISTRIBUTE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H