[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW RSVP RESV

カテゴリー：RSVP / 一般コマンド

`SHOW RSVP RESV`

現在の帯域予約状況を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show rsvp resv

    Reservation State

    Session                    Interface  Style  Flow Spec
    --------------------------------------------------------------------------------
    192.168.10.200:23 TCP      eth0        FF    [cl,4000,1000,4000,100,2000]
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Session | セッション（トラフィックフローの終点）。「IPアドレス:ポート トランスポートプロトコル」の形式
Interface | 対象インターフェース
Style | 帯域予約形態。WF（Wildcard Filter）、SE（Shared Explicit）、FF（Fixed Filter）のいずれか
Flow Spec | QoS要求仕様 Flowspec。形式は[cl,(r),(d),(p),(m),(M)]で、(r)は平均転送レート（バイト/秒）、(d)は平均パケットサイズ（バイト）、(p)は転送ピークレート（バイト/秒）、(m)は最小MTU値（バイト）、(M)は最大MTU値（バイト）を示す

関連コマンド

SHOW RSVP
SHOW RSVP COUNTER
SHOW RSVP INTERFACE
SHOW RSVP PATH

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H