[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW FIREWALL MONITOR

カテゴリー：ファイアウォール / 一般コマンド

`SHOW FIREWALL MONITOR`

ファイアウォールセッションモニタリングの情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show firewall monitor

    Firewall Monitoring

    Status .................... enabled

    Monitor IP                    Apply to    Copy to    In(pkts)    Out(pkts)
    --------------------------------------------------------------------------------
    1       192.168.1.1           PRIVATE     VLAN2      0           0
    2       192.168.1.2           PRIVATE     VLAN2      24          26
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Status | ファイアウォールセッションモニタリングの有効（enabled）・無効（disabled）
Monitor | モニターID
IP | モニター対象のIPアドレス
Copy to | モニターしたパケットを出力するインターフェース
Apply to | モニターを設置する場所（PRIVATE/PUBLIC/BOTH）
In | キャプチャーされた内向きパケット数。再起動時にリセットされる
Out | キャプチャーされた外向きパケット数。再起動時にリセットされる

関連コマンド

ADD FIREWALL MONITOR
DELETE FIREWALL MONITOR
DISABLE FIREWALL MONITOR
ENABLE FIREWALL MONITOR
SET FIREWALL MONITOR

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H