[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET INTERFACE MTU

カテゴリー：インターフェース / 一般コマンド

`SET INTERFACE={ifindex|interface} MTU=mtu`

ifindex: インターフェースインデックス（MIBのifIndex）
interface: インターフェース名
mtu: MTU値

データリンク層インターフェースのMTU（Maximum Transmission Unit）を変更する。

パラメーター

INTERFACE: インターフェースのifIndexまたはインターフェース名。ifIndexとインターフェース名は、SHOW INTERFACEコマンドで確認できる。

MTU: MTU値。有効範囲はインターフェースの種類によって異なる（別表を参照）

表 1：各種インターフェースのMTU値
インターフェース種別 | デフォルト値 | 最小・最大値
FR（フレームリレー） | 1600 | 256〜1600
PPP（PPPoEを除く） | 1500 | 256〜1500
PPPoE | 1492 | 256〜1492
Ethernet | 1500 | 256〜1500

関連コマンド

SHOW INTERFACE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H