＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #28

# 専用線によるIP2点間接続（プロキシーARP＋マルチホーミング）

専用線を使って2つの拠点をIP接続します。この例では、センター側LANのアドレスの一部をリモート側に割り当て、プロキシーARPによってルーティングする例を示しています。また、リモート側では、マルチホーミングを使ってLAN側ネットワークをさらに2つに分割しています。

ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。

表 1
| ルーターA | ルーターB
TDMグループ名 | TOOS | TOOS
回線速度 | 64Kbps | 64Kbps
WAN側物理インターフェース | bri0 | bri0
WAN側（ppp0）IPアドレス | Unnumbered | Unnumbered
LAN側（vlan1-0）IPアドレス(1) | 192.168.10.253/24 | 192.168.10.14/28
LAN側（vlan1-1）IPアドレス(2) | − | 192.168.10.30/28

ルーターAの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を、常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`
2. bri0のスロット1（64Kbps）に対して、TDMグループ「TOOS」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1 ↓`
3. PPPインターフェース「0」をTDMグループ「TOOS」上に作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓`
4. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
5. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.253 MASK=255.255.255.0 ↓`
6. WAN側（ppp0）インターフェースにIPアドレス「0.0.0.0」を指定し、Unnumberedを使用するよう設定します。

   `ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 ↓`
7. ルーターBのLAN側サブネット（192.168.10.0/28と192.168.10.16/28）への経路を設定し、プロキシーARPが有効になるようにします。

   `ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.240 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 PREFERENCE=0 ↓
   ADD IP ROUTE=192.168.10.16 MASK=255.255.255.240 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 PREFERENCE=0 ↓
   `
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターBの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を、常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`
2. bri0のスロット1（64Kbps）に対して、TDMグループ「TOOS」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1 ↓`
3. PPPインターフェース「0」をTDMグループ「TOOS」上に作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓`
4. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
5. LAN側（vlan1）インターフェース上に論理インターフェースvlan1-0を作成し、IPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1-0 IP=192.168.10.14 MASK=255.255.255.240 ↓`
6. LAN側（vlan1）インターフェース上に論理インターフェースvlan1-1を作成し、IPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1-1 IP=192.168.10.30 MASK=255.255.255.240 ↓`
7. WAN側（ppp0）インターフェースにIPアドレス「0.0.0.0」を指定し、Unnumberedを使用するよう設定します。

   `ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 ↓`
8. デフォルトルートを設定します。

   `ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`
9. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

メモ

■ プロキシーARPを使用しない場合は、ルーターAで次のコマンドを実行します。プロキシーARPはデフォルトでオンになっています。

`ADD IP INT=vlan1 PROXYARP=OFF ↓`

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.253 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.240 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 PREFERENCE=0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.16 MASK=255.255.255.240 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 PREFERENCE=0 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1-0 IP=192.168.10.14 MASK=255.255.255.240 ↓ ADD IP INT=vlan1-1 IP=192.168.10.30 MASK=255.255.255.240 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 ↓ ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #28

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）