[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IP ARP TIMEOUT

カテゴリー：IP / ARP

`SET IP ARP TIMEOUT=1..1023`

ARPタイムアウトの決定に用いる乗数を変更する。

パラメーター

TIMEOUT: ARPタイムアウト（可変）の範囲を決定する乗数（正の整数）。ARPキャッシュのタイムアウトは、(256 * TIMEOUT) 〜 (512 * TIMEOUT)の可変値を持つ。デフォルトの乗数は4なので、ARPタイムアウトのデフォルト値は1024〜2096秒となる。たとえば、TIMEOUTに2を指定した場合、ARPタイムアウトは512〜1024秒の範囲となる。デフォルトは4。

関連コマンド

ADD IP ARP
DELETE IP ARP
SET IP ARP
SHOW IP
SHOW IP ARP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC826, An Ethernet Address Resolution Protocol -- or -- Converting Network rotocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware
RFC925, Multi-LAN Address Resolution
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H