[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BRI CONFIGURATION

カテゴリー：インターフェース / BRIインターフェース

`SHOW BRI[=bri-interface] CONFIGURATION`

bri-interface: BRIインターフェース番号

BRIインターフェースにアタッチされている上位モジュールの情報を表示する。

パラメーター

BRI: BRIインターフェース番号

入力・出力・画面例

    Manager > show bri configuration

    Configuration for BRI instance 0:

      D Channel:
    Module ......... LAPD
    Address mask ... fdff
    Addresses:
      00ff
      fcff

表 1
Channel | チャンネル
Module | 上位モジュール名
Rate | チャンネルの帯域幅
Address Mask | アドレスマスク
Addresses | レイヤー2フレームアドレス

関連コマンド

SHOW BRI COUNTER
SHOW BRI STATE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H