## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  61 リモートブリッジ基本設定
##  ルーターBのコンフィグ

ADD ISDN CALL=TOOS NUMBER=0312341111 PRECEDENCE=IN INTREQ=bri0
SET ISDN CALL=TOOS OUTSUB=LOCAL SEARCHSUB=LOCAL
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-TOOS IDLE=ON
ENABLE BRIDGE
ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE=F0
ADD BRIDGE PORT=1 INT=vlan1
ADD BRIDGE PORT=2 INT=ppp0
