[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BGP PEER

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`SHOW BGP PEER[=ipadd]`

ipadd: IPアドレス

BGPピアの情報を表示する。

パラメーター

PEER: BGPピアのＩＰアドレス。指定時は該当ピアの詳細情報が、省略時はピアの一覧が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show bgp peer

    BGP peer entries

    Peer              State      AS      InMsg      OutMsg   Template   Role
    ------------------------------------------------------------
    192.168.2.2       Idle       65002   0          0        -          eBGP Peer
    172.16.11.1       Estab      20      132          139
    192.168.11.2      Estab      10      137          133
    ------------------------------------------------------------

    Manager > show bgp peer=192.168.11.2

    Peer ................ 192.168.11.2
    Description ......... -
    State ............... Established
    Remote AS ........... 10
    BGP Identifier ...... 192.168.10.1
    Connect retry ....... 120s
    Hold time ........... 90s (actual 90s)
    Keep alive .......... 30s (actual 30s)
    Min AS originated ... 15
    Min route advert .... 30

    Filtering
      In filter ......... -
      In path filter .... -
      In route map ...... -
      Out filter ........ -
      Out path filter ... -
      Out route map ..... -

    Max prefix .......... OFF
    External hops ....... 1 (EBGP multihop disabled)
    Next hop self ....... No
    Send community ...... No
    Messages In/Out ..... 137/133
    Debugging ........... -
      Device ............ -

    Connection type ..... EXTERNAL

    Established transitions ........... 1
    Established duration .............. 01:04:44
    Time since last update received ... 00:43:32

    Message counters:
      inOpen .......................... 1       outOpen ......................... 1
      inKeepAlive ................... 130       outKeepAlive .................. 130
      inUpdate ........................ 6       outUpdate ....................... 2
      inNotification .................. 0       outNotification ................. 0

    Manager > show bgp peer=192.168.2.2

    Peer ................ 192.168.2.2
    Description ......... -
    State ............... Idle
    Fast Fall-Over ...... DISABLED
    Policy Template ..... None
    Remote AS ........... 65002
    Role ................ eBGP Peer
    BGP Identifier ...... 192.168.2.1
    Authentication ...... None
      Password .......... -
    Private AS Filter ... No
    Connect retry ....... 120s
    Hold time ........... 90s
    Keep alive .......... 30s
    Min AS originated ... 15
    Min route advert .... 30
    Local Interface ..... Not defined

    Filtering
      In filter ......... -
      In path filter .... -
      In route map ...... -
      Out filter ........ -
      Out path filter ... -
      Out route map ..... -

    Max prefix .......... OFF
    External hops ....... 1 (EBGP multihop disabled)
    Next hop self ....... No
    Send community ...... No
    Messages In/Out ..... 0/0
    Debugging ........... -
      Device ............ -

    Capabilties ......... unknown

    Established transitions ........... 0

    Session Message counters:
      inOpen .......................... 0       outOpen ......................... 0
      inKeepAlive ..................... 0       outKeepAlive .................... 0
      inUpdate ........................ 0       outUpdate ....................... 0
      inNotification .................. 0       outNotification ................. 0
      inRouteRefresh .................. 0       outRouteRefresh ................. 0

    Total Message counters:
      inOpen .......................... 0       outOpen ......................... 0
      inKeepAlive ..................... 0       outKeepAlive .................... 0
      inUpdate ........................ 0       outUpdate ....................... 0
      inNotification .................. 0       outNotification ................. 0
      inRouteRefresh .................. 0       outRouteRefresh ................. 0

表 1
Peer | BGPピアのIPアドレス
State | ピアとの（通信の）状態。Idle（初期状態）、Idle(D)（初期状態。(D)はDISABLE BGP PEERコマンドによって無効状態にあることを示す）、Connect（TCPコネクション確立待ち）、Active（TCPコネクション確立再試行中）、OpenSent（OPENメッセージを送信。ピアからのOPENメッセージ待ち）、OpenConf（OPENメッセージ受信。KEEPALIVEまたはNOTIFICATION待ち）、Estab（BGPセッション確立）がある
AS | ピアの所属AS
InMsg | TCPコネクション確立後にピアから受信したメッセージ数
OutMsg | TCPコネクション確立後にピアに送信したメッセージ数

表 2
Peer | BGPピアのIPアドレス
Description | ピアの説明（メモ）
State | ピアとの（通信の）状態。Idle（初期状態）、Idle(D)（初期状態。(D)はDISABLE BGP PEERコマンドによって無効状態にあることを示す）、Connect（TCPコネクション確立待ち）、Active（TCPコネクション確立再試行中）、OpenSent（OPENメッセージを送信。ピアからのOPENメッセージ待ち）、OpenConf（OPENメッセージ受信。KEEPALIVEまたはNOTIFICATION待ち）、Estab（BGPセッション確立）がある
Remote AS | ピアの所属AS
BGP Identifier | BGPルーターID
Connect retry | 該当ピアに対するTCPコネクション確立の再試行間隔
Hold time | 該当ピアとのBGPセッションがダウンしたと認識するまでの時間（Hold Time）（秒）。カッコ内はセッション開始時のネゴシエーションで決定された値
Keep alive | KEEPALIVEメッセージの送信間隔。カッコ内はHold Timeのネゴシエーション結果に基づき実際に採用された値
Min AS originated | 自AS起源の経路情報を含むUPDATEメッセージの最小連続送信間隔（秒）
Min route advert | 他AS起源の経路情報を含むUPDATEメッセージの最小連続送信間隔（秒）
Filtering | BGP経路のフィルタリング設定
In filter | 該当ピアから受信した経路情報に適用するIPプレフィックスフィルター
In path filter | 該当ピアから受信した経路情報に適用するASパスフィルター
In route map | 該当ピアから受信した経路情報に適用するルートマップ
Out filter | 該当ピアに送信する経路情報に適用するIPプレフィックスフィルター
Out path filter | 該当ピアに送信する経路情報に適用するASパスフィルター
Out route map | 該当ピアに送信する経路情報に適用するルートマップ
Max prefix | 該当ピアから受け入れ可能な最大プレフィックス数
External hops | E-BGPセッションにおけるBGPメッセージの初期TTL値
Next hop self | 該当ピアに通知する経路のNEXTHOPとして必ず自アドレスを使うかどうか
Send community | UPDATEメッセージにCOMMUNITY属性を含めるかどうか
Messages In/Out | 該当ピアからの受信メッセージ数/該当ピアへの送信メッセージ数
Debugging | 有効なデバッグオプション
Device | デバッグ情報の出力先デバイス番号
Connection type | BGPセッションタイプ
Established transitions | BGPセッションがEstablished状態に遷移した回数
Established duration | セッション確立後の経過時間
Time since last update received | 最後のUPDATEメッセージ受信後の経過時間
Message counters | メッセージカウンター
inOpen | OPENメッセージ受信数
outOpen | OPENメッセージ送信数
inKeepAlive | KEEPALIVEメッセージ受信数
outKeepAlive | KEEPALIVEメッセージ送信数
inUpdate | UPDATEメッセージ受信数
outUpdate | UPDATEメッセージ送信数
inNotification | NOTIFICATIONメッセージ受信数
outNotification | NOTIFICATIONメッセージ送信数

関連コマンド

ADD BGP PEER
DELETE BGP PEER
SET BGP PEER
SHOW BGP
SHOW IP ROUTEMAP

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H