[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW Q931

カテゴリー：ISDN / Q.931

`SHOW Q931[=interface] [CALL[=q931-call-id]]`

interface: BRI、PRIインターフェース名（bri0、pri0など）またはスロット型インターフェース番号（0、1、2...）
q931-call-id: Q.931コール番号

Q.931インターフェースに関する情報（Q.931プロファイル、各種タイマー値、通信中の呼の情報など）を表示する。

パラメーター

Q931: BRI/PRIインターフェース名。省略時はすべてのインターフェースの情報が表示される。

CALL: Q.931呼番号。単にCALLとだけ指定した場合は、すべての通信中の呼の情報が表示される。呼番号を指定した場合は、該当する呼の情報だけが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show q931

    Q.931 interface ... BRI0
    Profile ........... JPN-BR
    ASD state ......... Operational
    Data rate ......... 64k
    Number 1 .......... -
    Sub-address 1 ..... -
    Number 2 .......... -
    Sub-address 2 ..... -
    DOV number ........ -
    No number ......... Accept
    No sub-address .... Accept
    DLC1
      State ............. Released
      SPID state ........ OP
      SPID file state ... 0 (No SPIDs entered, auto SPID not run or in progress)
    DLC2
      State ............. Inactive
    Common D channel
      Interface ID .... -
    TSPID ............. 20
    T301 .............. -
    T302 .............. -
    T303 .............. -
    T304 .............. 15
    T305 .............. 30
    T308 .............. 4
    T309 .............. 90
    T310 .............. -
    T313 .............. 4
    T314 .............. -
    T316 .............. -
    T317 .............. -
    T318 .............. -
    T319 .............. -
    T321 .............. -
    T322 .............. 4

表 1：CALLオプション省略時
Q.931 interface | ISDN（BRI/PRI）インターフェース名
Profile | 使用中のQ.931プロファイル。詳細は別表を参照
ASD state | ASD（Auto switch detection）の状態（ASD-0、ASD-1、ASD-2、ASD-3、ASD-4、ASD-5、ASD-6、Operational）
Data rate | インターフェースのデータ通信速度（56kか64k）
Number 1, 2 | インターフェースに割り当てられたISDN番号
Sub-address 1, 2 | インターフェースに割り当てられたサブアドレス
DOV number | DOV（Data Over Voice）コール用のISDN番号。この番号で着信したボイスコールはデータコールとして扱われる
No number | 着番号IEが含まれていない呼に応答するかどうか
No sub-address | 着サブアドレスIEが含まれていない着信呼に応答するかどうか
DLC n | データリンクコネクション（DLC）「n」に関する情報が表示される
State | DLCの状態（Initial、Terminal initiated、Network initiated、OK）
SPID state | SPID初期化処理の状態（NULL、IWAI T1、IWAIT2、IWAIT3、AWAIT1、AWAIT2、AWAIT3、5ESSNOTINIT、ASPID1、ASPID2、ASPID3、ASPID4、OP、5ESSPINIT、5ESSMINIT）
SPID file state | SPIDファイルの状態。1〜13の数字で表される
Current SPID | ルーターがDLC初期化に使用している現在のSPID
USID | USID（User Service Identifier）。DLCのStateがOKのときだけ表示される
Terminal ID | インターフェースの端末ID。USID内で一意。DLCのStateがOKのときだけ表示される
TSPID | SPIDリトライタイマー値
Common D channel | Dチャンネルのパラメーターが表示される
Interface ID | Dチャンネルのインターフェース識別子
T301〜T322 | 各システムパラメーターのタイムアウト値

表 2：Q.931プロファイル一覧
5ESS-BR | 米国/カナダ Lucent 5ESS（BRI）
AUS-BR | オーストラリアテレコム（BRI）
AUS-PR | オーストラリアテレコム（PRI）
China-BR | チャイナテレコム（BRI）
China-PR | チャイナテレコム（PRI）
DMS100-BR | 米国/カナダ Nortel DMS-100（BRI）
ETS-BR | 欧州（EU/EFTA） ETSI（BRI）
ETS-PR | 欧州（EU/EFTA） ETSI（PRI）
JPN-BR | 日本（BRI）
JPN-PR | 日本（PRI）
KOREA-BR | 韓国（BRI）
KOREA-PR | 韓国（PRI）
NI1-BR | 米国/カナダ National ISDN（BRI）
NZL-BR | ニュージーランドテレコム（BRI）
NZL-PR | ニュージーランドテレコム（PRI）
US ASD-BR | 米国/カナダ Auto switch detection（BRI）

表 3：CALLオプション指定時
Inter | ISDNインターフェース名
Index | コールインデックス番号（内部的な識別子）
State | Q.931呼状態
CallRef | Q.931呼番号
CallRefInit | 呼の起動者
Timer | タイマー
ToGo | タイマー残量
TOs | タイムアウト回数

関連コマンド

SET Q931

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H