[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW PPP MULTILINK

カテゴリー：PPP / PPPインターフェース

`SHOW PPP[=ppp-interface] MULTILINK`

ppp-interface: PPPインターフェース番号（0〜511）

マルチリンクPPPに関する情報を表示する。

パラメーター

PPP: PPPインターフェース番号

入力・出力・画面例

    Manager > show ppp multilink

      Interface
        Parameter                                                           Value
      ----------------------------------------------------------------------------
      ppp0
        Multilink Enabled                                                      No
        Fragmentation Enabled                                                  No
        Acceptable fragmentation overhead for VF scheme (%)                     5
        Minimum packet size for fragmentation using VF scheme (bytes)         120
        Null fragment timer (seconds)                                           3
        Number of links in bundle                                               0
        Total bandwidth of bundle (bps)                                         0
        Number of packets fragmented using VF scheme                            0
        Number of packets fragmented using FF scheme                            0
        Number of packets not fragmented                                        0
        Next output sequence number                                             0
        Minimum sequence number received on bundle                              0
        Next expected sequence number                                           0
        Length of receive queue                                                 0
        Discards from receive queue                                             0
      ----------------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | インターフェース名
Multilink Enabled | マルチリンクPPPが有効かどうか
Fragmentation Enabled | 各リンクへのパケット分割送信が有効かどうか
Acceptable fragmentation overhead for VF scheme (%) | 可変長分割送信時の許容できる最大のオーバーヘッド
Minimum packet size for fragmentation using VF scheme (bytes) | 可変長分割送信時に分割対象とする最小パケットサイズ
Null fragment timer (seconds) | NULLフラグメント送信前の待機時間（秒）
Number of links in bundle | マルチリンクを構成するリンクの数
Total bandwidth of bundle (bps) | マルチリンクの合計帯域幅（bps）
Number of packets fragmented using VF scheme | 可変長分割送信されたパケットの数
Number of packets fragmented using FF scheme | 固定長分割送信されたパケットの数
Number of packets not fragmented | 分割されなかったパケットの数
Next output sequence number | 次に送信するパケットのシーケンス番号
Minimum sequence number received on bundle | 受信した中で最小のシーケンス番号
Next expected sequence number | 次に期待するシーケンス番号
Length of receive queue | 現在の受信キュー長
Discards from receive queue | パケット欠落によりシーケンス番号の同期がとれずに、受信キューから破棄されたパケットの数

関連コマンド

SHOW PPP
SHOW PPP CONFIG
SHOW PPP COUNTER
SHOW PPP IDLETIMER

参考

RFC1331, The Point-to-Point Protocol (PPP) for the Transmission of Multi-protocol Datagrams over Point-to-Point Links
RFC1332, The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC1333, PPP Link Quality Monitoring
RFC1334, PPP Authentication Protocols
RFC1548, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1549, PPP in HDLC Framing
RFC1570, PPP LCP Extensions
RFC1638, PPP Bridging Control Protocol (BCP)
RFC1661, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1662, PPP in HDLC-like Framing
RFC1877, PPP Internet Protocol Control Protocol Extensions for Name Server Addresses
RFC1990, The PPP Multilink Protocol (MP)
RFC2125, The PPP Bandwidth Allocation Protocol (BAP) / The PPP Bandwidth Allocation Control Protocol (BACP)
RFC2516, A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H