## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  143 Pingポーリングによるメイン回線からISDNバックアップへの自動切り替え（フレッツグループアクセス〜VRRP編〜）
##  ルーターDのコンフィグ

ADD ISDN CALL=BACKUP NUMBER=0312341111 PRECEDENCE=OUT
SET ISDN CALL=BACKUP SEARCHCLI=ON
CREATE PPP=0 IDLE=60 OVER=ISDN-BACKUP
SET PPP=0 OVER=ISDN-BACKUP LQR=OFF
ENABLE IP
ENABLE IP REMOTEASSIGN
ADD IP INTERFACE=vlan1 IPADDRESS=192.168.20.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP INTERFACE=ppp0 IPADDRESS=0.0.0.0 
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INTERFACE=ppp0 NEXT=0.0.0.0
ENABLE VRRP
CREATE VRRP=20 OVER=vlan1 IPADDRESS=192.168.20.100 PRIORITY=99
