[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE PPP DEBUG

カテゴリー：PPP / PPPインターフェース

`ENABLE PPP=ppp-interface DEBUG={ALL|AUTH|BAPPKT|BAPSTATE|CALLBACK|DEMAND|ENCO|LCP|NCP|PKT|PPPOE|UTILISATION}[,...] [ASYN=asyn-number] [TIMEOUT={NONE|1..4000000000}] [NUMPKTS={CONT|1..4000000000}]`

ppp-interface: PPPインターフェース番号（0〜511）
asyn-number: 非同期ポート番号（0）

PPPインターフェースのデバッグオプションを有効にする。

パラメーター

PPP: PPPインターフェース番号

DEBUG: デバッグオプション。カンマ区切りで複数指定可能。ALLはすべて。

ASYN: デバッグ情報を出力する非同期ポート番号。デフォルトではコマンドを実行した端末に出力される。

TIMEOUT: デバッグオプションがPKT以外の場合、デバッグが自動停止するまでの時間（秒）。デフォルトはNONE（自動停止しない）。

NUMPKTS: デバッグオプションがPKTの場合、デバッグが自動停止するまでのパケット数。デフォルトはCONT（自動停止しない）。

表 1：デバッグオプション
ALL | すべてのオプション
AUTH | 認証プロトコル。LCPがOPEN状態でも、NCPがCLOSEDのままといった場合は認証に失敗している可能性が高い
BAPPKT | 受信BAPパケット
BAPSTATE | BAPの状態遷移
CALLBACK | コールバックの状態遷移
DEMAND | ダイヤルオンデマンドインターフェース。発呼要因となったパケットが表示される
ENCO | ENCO（暗号・圧縮）モジュールの状態遷移
LCP | LCPの状態遷移
NCP | NCPの状態遷移
PKT | 送受信したすべてのPPPパケット
PPPOE | 送受信したPPPoE Active DiscoveryパケットとPPPoEの状態遷移
UTILISATION | 回線使用率

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE PPP DEBUG

参考

RFC1331, The Point-to-Point Protocol (PPP) for the Transmission of Multi-protocol Datagrams over Point-to-Point Links
RFC1332, The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC1333, PPP Link Quality Monitoring
RFC1334, PPP Authentication Protocols
RFC1548, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1549, PPP in HDLC Framing
RFC1570, PPP LCP Extensions
RFC1638, PPP Bridging Control Protocol (BCP)
RFC1661, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1662, PPP in HDLC-like Framing
RFC1877, PPP Internet Protocol Control Protocol Extensions for Name Server Addresses
RFC2516, A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H