＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #57

# ローカルルーター

Ethernet上のIPサブネットを接続するローカルルーターの設定例です。

ここでは、次のような構成のネットワークを例に説明します。

表 1
| ルーターA | ルーターB
eth0のIPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.254/24
vlan1のIPアドレス | 192.168.20.1/24 | 192.168.30.1/24

ルーターAの設定

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. eth0インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=eth0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
3. vlan1インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
4. ネットワーク「192.168.30.0/24」への経路情報を設定します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=vlan1 NEXTHOP=192.168.20.254 ↓`
5. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターBの設定

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. eth0インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=eth0 IP=192.168.20.254 MASK=255.255.255.0 ↓`
3. vlan1インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
4. ネットワーク「192.168.10.0/24」への経路情報を設定します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=eth0 NEXTHOP=192.168.20.1 ↓`
5. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=eth0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=vlan1 NEXTHOP=192.168.20.254 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=eth0 IP=192.168.20.254 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=eth0 NEXTHOP=192.168.20.1 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #57

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）