[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET BOOTP MAXHOPS

カテゴリー：IP / DHCP/BOOTPリレー

`SET BOOTP MAXHOPS=1..16`

DHCP/BOOTPメッセージの最大転送回数を設定する。
リレーエージェントはDHCP/BOOTPパケットのhopsフィールドをチェックし、その値がMAXHOPSの設定値よりも大きい場合は、同メッセージを転送せずに破棄する。デフォルトは4。hopsフィールドはルーターを越えるたびにインクリメントされる。

パラメーター

MAXHOPS: DHCP/BOOTPメッセージの最大転送回数を指定する。

関連コマンド

ADD BOOTP RELAY
DELETE BOOTP RELAY
DISABLE BOOTP RELAY
ENABLE BOOTP RELAY
PURGE BOOTP RELAY
SHOW BOOTP RELAY

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC951, BOOTSTRAP PROTOCOL (BOOTP)
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H