[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# CREATE IP POOL

カテゴリー：IP / IPアドレスプール

`CREATE IP POOL=pool-name IP=ipadd[-ipadd]`

pool-name: IPプール名（1〜15文字）
ipadd: IPアドレス

IPアドレスプールを作成する。
IPアドレスプールは、接続してきたPPPユーザーにIPアドレスを動的割り当てするために使用する。

パラメーター

POOL: IPプール名

IP: IPアドレス。ハイフンにより範囲指定が可能。他のプールとアドレス範囲がオーバーラップしないように注意。

例

``■ IPアドレスプール「addr」（プール範囲 192.168.10.230〜192.168.10.239）を作成する。
`CREATE IP POOL=addr IP=192.168.10.230-192.168.10.239）`

関連コマンド

CREATE PPP TEMPLATE
DESTROY IP POOL
SHOW IP POOL

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H