[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD IPV6 INTERFACE

カテゴリー：IPv6 / IPv6インターフェース

`ADD IPV6 INTERFACE=interface IPADDRESS=ip6add/plen [PUBLISH={YES|NO}] [PREFERRED={seconds|INFINITE}] [VALID={seconds|INFINITE}] [DECREMENT={YES|NO}] [FILTER=0..99] [PRIORITYFILTER=200..299]`

interface: インターフェース名
ip6add: IPv6アドレス
plen: プレフィックス長（1〜128ビット）
seconds: 時間（1〜4294967295秒）

インターフェースにIPv6アドレスを追加する。該当インターフェースにリンクローカルアドレスが設定されていない場合は、リンクローカルアドレスも自動設定する。

パラメーター

INTERFACE: インターフェース名（Ethernet、VLAN、PPP、VIRT）

IPADDRESS: IPv6アドレスを指定する。IPv6アドレスは、アドレス/プレフィックス長の形式で指定する（例：3ffe:1234::1/64）。

PUBLISH: IPADDRESSで指定したアドレスのプレフィックスを、ルーター通知（RA）に含めるかどうか。デフォルトはNO

PREFERRED: IPADDRESSで指定したIPv6アドレスの推奨有効時間（秒）。VALIDパラメーターの値と同じか、それよりも小さい値でなくてはならない。省略時は604800秒（7日）

VALID: IPADDRESSで指定したIPv6アドレスの最終有効時間（秒）。有限な値を指定した場合、期限を過ぎるとこのアドレスは消去される。少なくともPREFERREDパラメーターの値と同じか、それ以上に設定しなくてはならない。省略時は2592000秒（30日）

DECREMENT: IPADDRESSで指定したIPv6アドレスの推奨有効時間と最終有効時間を実時間の経過にともない減算するかどうか。YESを指定した場合、最終有効時間が0になると該当するアドレスは削除される。省略時はNO

FILTER: このインターフェースで受信したIPv6パケットに適用するトラフィックフィルターの番号を指定する。トラフィックフィルターのアクションは受信直後に適用される。省略時はNONE

PRIORITYFILTER: このインターフェースから送信するIPv6パケットに適用するプライオリティーフィルターの番号。IPv6パケットの出力は、プライオリティーフィルターによって設定された優先度に基づいて行われる。省略時はNONE

例

``■ LAN側インターフェース（vlan1）にIPv6アドレス「3ffe:1000::1/64」を設定する。また、このアドレスのプレフィックス（3ffe:1000::/64）をルーター通知（RA）に含める。
`ADD IPV6 INTERFACE=vlan1 IP=3ffe:1000::1/64 PUBLISH=YES`

備考・注意事項

RAでプレフィックスを通知するには「PUBLISH=YES」が必要。また、ENABLE IPV6 ADVERTISEコマンドでRAの送信を有効にすることも忘れないように。
インターフェースをリンクローカルアドレスだけで運用する場合は、CREATE IPV6 INTERFACEコマンドを使う。同コマンドを実行すると、指定したインターフェースにリンクローカルアドレスが自動設定される。なお、CREATE IPV6 INTERFACEコマンドの実行後に本コマンドを実行すれば、該当インターフェースにグローバルアドレスやサイトローカルアドレスを追加設定できる（IPv6では、1つのインターフェースに複数のIPv6アドレスを割り当てることができる）。

関連コマンド

ADD IPV6 FILTER
CREATE IPV6 INTERFACE
DELETE IPV6 INTERFACE
SET IPV6 INTERFACE
SHOW IPV6 INTERFACE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2464, A Method for the Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H