＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #25

# 専用線によるIP2点間接続（512Kbps）

専用線（512Kbps）を使って2つの拠点をIP接続します。WAN側インターフェースとしてPRI（AR020）を使う場合の例です。

ここでは、次のようなネットワーク構成を例に解説します。

表 1
| ルーターA | ルーターB
TDMグループ名 | TOOS | TOOS
回線速度 | 512Kbps | 512Kbps
WAN側物理インターフェース | pri0 | pri0
WAN側（ppp0）IPアドレス | 192.168.100.1/24 | 192.168.100.2/24
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24

ルーターAの設定

1. PRIインターフェース「0」の全スロット（1〜24）をTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24 ↓`
   本コマンドは該当インターフェースの各スロットの動作モードを設定します。デフォルトはISDNモードとなっているため、上記コマンドを実行してpri0の全スロットをTDMモードに変更します。

   > Note - 仮に、ここで8スロット（512Kbps分）だけTDMモードに設定した場合、残りの16スロットはISDNモードのままとなります。このような設定にすると、ISDN回線交換と組み合せて使用するときに、この残りのスロットで動作する恐れがあります。日本国内には1回線上で回線交換と専用線接続を行えるサービスがありませんので、TDMの設定時は必ず全スロットを指定するようにしてください。

2. pri0のスロット1〜8（512Kbps）に対して、TDMグループ「TOOS」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOOS INT=pri0 SLOTS=1-8 ↓`

   > Note - 回線速度はスロットの範囲で指定します（1スロットは64Kbps）。契約速度に合わせてスロットの範囲を指定してください。

3. TDMグループ「TOOS」上にPPPインターフェース「ppp0」を作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓`
4. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
5. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
6. WAN側（ppp0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
7. 経路情報を設定します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2 ↓`
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターBの設定

1. PRIインターフェース「0」の全スロット（1〜24）をTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24 ↓`
2. pri0のスロット1〜8（512Kbps）に対して、TDMグループ「TOOS」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOOS INT=pri0 SLOTS=1-8 ↓`
3. TDMグループ「TOOS」上にPPPインターフェース「ppp0」を作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓`
4. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
5. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
6. WAN側（ppp0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓`
7. 経路情報を設定します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.1 ↓`
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INT=pri0 SLOTS=1-8 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`SET PRI=0 MODE=TDM TDMSLOTS=1-24 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INT=pri0 SLOTS=1-8 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.1 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #25

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）