## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  97 L2TPによるLAN間接続基本設定（ブリッジング）
##  ルーターAのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.2
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=vlan1 NEXT=192.168.10.1
ENABLE L2TP
ENABLE L2TP SERVER=BOTH
ADD L2TP CALL=bridge IP=192.168.20.2 TYPE=VIRTUAL REMOTE=bridge PRECEDENCE=OUT
CREATE PPP=0 OVER=TNL-bridge IDLE=999999999 BAP=OFF LQR=OFF ECHO=ON
ENABLE BRIDGE
ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE=netbeui
ADD BRIDGE PORT=1 INT=vlan1
ADD BRIDGE PORT=2 INT=ppp0
