[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP REMOTEASSIGN

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`ENABLE IP REMOTEASSIGN`

IPCP（PPPのサブプロトコル）、または、DHCPによるIPアドレスの動的設定機能を有効にする。
・PPPの場合は、ADD IP INTERFACEコマンドのIPADDRESSパラメーターに0.0.0.0を割り当てておく。
・DHCPの場合は、ADD IP INTERFACEコマンドのIPADDRESSパラメーターにDHCPを指定する。

備考・注意事項

本コマンドを実行してIPアドレスの動的設定機能を有効にしておかないと、ADD IP INTERFACEコマンドでDHCPによるアドレス取得をするよう指定してもインターフェースにアドレスが設定されないので注意（DHCPサーバーからのアドレス取得は行われるが、そのアドレスがインターフェースに設定されない）。

関連コマンド

DISABLE IP REMOTEASSIGN
SHOW IP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H