## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  27 EthernetによるIP2点間接続（プロキシーARP）
##  ルーターBのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.241 MASK=255.255.255.240
ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=eth0 NEXTHOP=192.168.100.1
