[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD GRE

カテゴリー：GRE / 一般コマンド

`ADD GRE=gre-number SOURCE=ipadd [SMASK=ipadd] [DESTINATION=ipadd] [DMASK=ipadd] TARGET=ipadd [ENTRY=entry-id]
ADD GRE=gre-number INTERFACE=interface TARGET=ipadd [ENTRY=entry-id]`

gre-number: GREフィルター番号（1〜100）
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）
ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
entry-id: エントリー番号（1〜）

GREフィルターにトンネリング対象パケットの条件を追加する。
GREトンネリングを行うには、ADD GRE TUNNELコマンドでGREトンネルを定義（対向ルーターのアドレスとトンネル鍵を指定）した後、本コマンドでGREフィルターを定義し、ADD IP INTERFACEコマンド、SET IP INTERFACEコマンドのGREパラメーターでIPインターフェースに適用する必要がある。

パラメーター

GRE: GREフィルター番号

SOURCE: トンネリング対象パケットの始点IPアドレス。SMASKと組み合わせて範囲指定が可能。

SMASK: SOURCEに対するネットマスク。

DESTINATION: トンネリング対象パケットの終点IPアドレス。DMASKと組み合わせて範囲指定が可能。

DMASK: DESTINATIONに対するネットマスク。

TARGET: GREパケットの送信先アドレス。トンネルの終点となる対向ルーターのIPアドレスを指定する。本パラメーターに指定するアドレスは、ADD GRE TUNNELコマンドのREMOTEパラメーターに指定したものでなくてはならない。

ENTRY: GREフィルター内のエントリー番号。

INTERFACE: トンネリング対象トラフィックの受信IPインターフェース。INTERFACEを指定した場合、指定したインターフェースで受信したIPパケットはすべてトンネリングの対象となる。SOURCE、SMASK、DESTINATION、DMASKとは同時に指定できない。

例

``■ 192.168.10.0/24から192.168.20.0/24へのパケットをカプセル化し、対向ルーター2.2.2.2に送信するGREフィルター「1」を作成する。
`ADD GRE=1 SO=192.168.10.0 SMA=255.255.255.0 DEST=192.168.20.0 DMA=255.255.255.0 TARGET=2.2.2.2`

関連コマンド

ADD GRE TUNNEL
ADD IP INTERFACE
DELETE GRE
SET GRE
SET IP INTERFACE
SHOW GRE
SHOW GRE TUNNEL

参考

RFC1701, Generic Routing Encapsulation (GRE)
RFC1702, Generic Routing Encapsulation over IPv4 networks

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H