[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# RESET DVMRP INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / DVMRP

`RESET DVMRP INTERFACE=interface`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

指定したDVMRPインターフェースをリセットする。
該当インターフェースにおけるDVMRPプロセスが初期化され、タイマー、経路情報はクリアされる。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名

関連コマンド

DELETE DVMRP INTERFACE
DISABLE DVMRP
SET DVMRP INTERFACE
SHOW DVMRP

参考

draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H